成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：机械设计基础
层    次：专科
适用专业：煤矿开采技术
出 版 社：重庆大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、填空题

1.按承受载荷性质不同，轴可分为 _______轴、_______ 轴和_______轴。
2.分度圆上的压力角等于______，模数取的是________值，齿厚和齿槽宽_______的齿轮，称为标准齿轮。

3. 铰链四杆机构按照有无曲柄、摇杆分类，可以分为  _______、 _________和   _________ 三种基本形式。
4.曲柄摇杆机构中，摇杆为主动件时，___________死点位置。
（A）
不存在   （B） 曲柄与连杆共线时为  （C）摇杆与连杆共线时为
5.___________决定了从动杆的运动规律。
（A）凸轮转速 （B）凸轮轮廓曲线 （C）凸轮形状

6.一对齿轮啮合时,两齿轮的________始终相切。
 (A)分度圆   (B) 基圆    (C) 节圆          (D) 齿根圆

7. 对于转轴的强度计算，应按        计算。

A.弯矩


B.扭矩


C.弯矩、扭矩合成的当量弯矩

二、判断  
1． 内燃机的活塞与缸体组成转动副。        

2．  通过离合器联接的两轴可在工作中随时分离。

3．  在平面连杆机构中，连杆与曲柄是同时存在的，即有连杆就有曲柄。

4．  凸轮转速的高低，影响从动杆的运动规律。

5．  外啮合槽轮机构，槽轮是从动件，而内啮合槽轮机构，槽轮是主动件。

6．  在任意圆周上，相邻两轮齿同侧渐开线间的距离，称为该圆上的齿距。

7． 在齿轮系中对传动比大小无影响，只起改变转动方向的齿轮称为惰轮。                                       

8．  键是一种标准零件。

9.  螺纹的螺旋升角愈小，螺纹的自锁性能愈好。

10. 蜗杆传动的传动比等于蜗杆与蜗轮分度圆直径之比。
三、作图题
试绘出图示机构的机构运动简图(标有箭头的构建为原动件)，并计算其自由度。
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四 、简答题
1. 铰链四杆机构曲柄存在条件是什么？
答:

2.齿轮传动的主要失效形式有哪五种？

答:

3.转轴的最小直径如何确定？
 答:

4.带传动的打滑是怎样产生的？它对传动有何影响？
答：

5.何为定轴轮系？何为周转轮系？它们有何区别？
答：
五、计算

1、计算题如图已齿轮系的传动比，并判断各齿轮的转向。
已知z1＝20，z2＝30，z2’＝20，z3＝40， z3’＝2，右旋，z4＝60，
n1＝1440r／min，转向如图所示。
 求： i14及蜗轮的转速n4。
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一、解释： 

1、运动副：

2、压力角：

3、弹性滑动：

4、分度圆：

5、包角：

二、选择： 

1. 构件是机器的（    ）A．装配单元   B.制造单元  C.运动单元  

2.平面机构中，如引入一个转动副，将带入（ ）个约束，保留（ ）个自由度。A.1 B.2

3. 两构件通过____接触组成的运动副称为高副。          A.面  B.面或线  C.点或线

4.带传动是依靠（　 ）来传递运动和动力的。

Ａ.带与带轮接触面之间的正压力　Ｂ.带与带轮接触面之间的摩擦力

Ｃ.带的紧边拉力　　　　　　　　Ｄ.带的松边拉力

5.与带传动相比，链传动的主要特点之一是（   ）A.缓冲减振B.超载保护C.无打滑

二、填空题

1铰链四杆机构的三个基本形式是：             、                、              。

2机构具有确定运动的条件是：                                              。

3根据齿轮系运动时各轮轴线位置是否固定可将它分为       和          两大类。

4联轴器分为       和       联轴器两类，离合器分为       和     离合器两类。
5滚动轴承代号为6308，表示内径为_____mm                 的轴承。

6凸轮机构主要是由_______、_______和固定机架三个基本构件所组成。

7        螺纹和       螺纹常用于传动，           螺纹常用于联接。
8在套筒滚子链中，外链板与销轴是＿＿＿＿配合，内链板与套筒是＿＿＿＿配合，套筒与销轴是＿＿＿＿配合，套筒与滚子是＿＿＿＿配合。

9蜗杆传动是用来传递两＿＿＿＿轴之间的运动，主要特点是＿＿＿＿大，效率低。

10按照所承受的载荷不同，弹簧可分为_______、________、_________和________四种；按形状不同可分为________、_________、________、______和_________。
四、计算

1、 图示为某一机构的设计方案，试判定设计是否合理，并提出改进方案。
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2、已知一正常齿的标准直齿圆柱齿轮，齿数z1=20，模数m=2mm，拟将该齿轮用某传动的主动轮，现需配一从动轮，要求传动比i=3.5，试计算从动轮的几何尺寸及两轮的中心距。

五、简答： 

1、螺纹联接为什么要防松？防松的根本问题是什么？

2、带传动为什么必须张紧？常用的张紧装置有哪些？

3、齿轮传动主要有哪几种失效形式？闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是什么？












