成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：钢筋混凝土与砌体结构
层    次：专科
适用专业：工程造价
出 版 社：清华大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、填空题
1．网状配筋砌体通常用于                   和                     构件中。 
2．砌体受压构件承载力影响系数
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与                                  有关。 
3．理论上，当房屋空间性能影响系数η　　　　　　时为刚性计算方案；

η            时为弹性计算方案；η            时为刚弹性计算方案。
4．砂浆强度等级由               mm的立方体试块28d龄期抗压强度确定。
5.                   空间刚度大，整体性好，对抵抗风、地震等水平作用和调整地基不均匀沉降等方面都较为有利。
6. 大偏心受压通常采用的砌体结构形式为                                    。
7. 砌体受拉破坏除了沿水平通缝破坏外，还包括沿                       破坏和沿                     破坏。
8．组合砖配筋砌体适用于                                                 。
9. 下列情况下不宜采用网状配筋：偏心距超过截面核心范围，对于矩形截面即
                     ；或构件高厚比                        。
10. 混合结构中的墙柱高厚比是为了保证墙柱                                。
11. 梁端刚性垫快砌体的局部受压承载力按            承载力计算公式进行计算。

12. 砖墙的高厚比β值越大，则其纵向弯曲系数φ                             。

13. 砂浆的弹性模量随其强度等级的变化而有明显变化，砂浆强度等级           ，变形             ，弹性模量越大。
14. 对砂浆的三项基本要求是：             、              和               。

15. 混合结构房屋的空间刚度与                  和                    有关。
16.无筋砌体受压构件，当0.7<e/y<0.95时，构件不仅应满足               要求，还应满足                 要求。

17. 砖块和砂浆受压后横向变形的差异，使砖块在                   的同时，还受到                            ，这是导致无筋砌体破坏的一个重要因素。
18. 影响实心砖砌体允许高厚比的主要因素为                               。柱的[β]比墙的[β]要          。
二、简答题
1．受压砌体中单块块材的抗压强度为什么比其砌体强度高？ 
2．影响砌体抗压强度的因素有那些？
3．何谓高厚比？为什么要对砌体墙、柱进行高厚比验算？并写出其计算公式。
4．刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合什么要求？

三、计算题
1、某轴心受压砖柱，截面b×h＝370×490mm，H0＝H＝4.2m，采用砖MU10、水泥砂浆M5砌筑，由荷载产生的柱底最大轴力设计值N＝200kN，试验算此柱的承载力是否满足要求。
2、某办公楼会议室外纵墙，每4.5m设一2.7m宽的窗户，横墙间距20m，纵墙厚为240mm，用M5砂浆砌筑，墙高4.6m。试验算纵墙高厚比。
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