成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：地形测量学
层    次：专科
适用专业：测量工程技术
出 版 社：水利出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束
时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、单项选择

1、水准仪的结构是由(   )构成的。

A.望远镜、罗盘、水准器      B.望远镜、水准器、基座

C．照准部、水平度盘、基座      

2.测量工作中常用（    ）来表示直线的方向。

A.水平角.    B。方位角。    C。竖直角。

3.用钢尺丈量两点间的水平距离的公式是(    ).

  A.D=nl＋q.      B.D=kl.    C.D=nl.

4.在使用地形图时，对于山头和盆地的等高线都是环网状，可用(   )来加以区别.

A、形状.    B.示坡线或高程数据.    C.等高线的稀疏.    

5．同一条等高线上的各点，其（   ）必定相等。

  A．地面高程。     B。水平距离。    C。水平角度。

6．当地物较小，不能按比例尺绘制时，常用（   ）来表示。

  A．比例符号。     B。半依比例符号。    C。非比例符号。

7.象限角的角值范围是(   ).

  A.0°--90°.    B.0°--180°.    C.0°--360°

8.设A为后视点，B为前视点，A点高程为35.712m,后视读数为0.983 m ,前视读数为1.149 m ,则A.B两点的高差是(    ).

A．0.066 m.     B.0.166 m.     C.—0.166 m.

9.光学经纬仪水平度盘上的水准管气泡居中表示仪器（    ）.

A、粗平.    B.精平.    C、对中

10.对于水准仪的视差可通过调节(    )来消除。

A.水平微动螺旋.      B.对光螺旋.   C.目镜螺旋.

11.在测区内,选定一些具有控制意义和作用的点子称为(    ).

控制点.   B.碎部点.   C.界址点.

12.比例尺的种类有数字比例尺和（    ）.

A.比例尺大小.   B.比例尺图.    C.比例尺精度.

13.转点在水准测量中起传递(    )的作用.

A.高程.       B.水平角.    C.距离.

14.等高线平距是指相邻两等高线之间的(    ).

A.高差.      B.水平距离.   C.倾斜距离.

15.水准仪的使用方法是（   ）。

A.安置仪器、粗略整平、照准水准尺、精平与读数.

B.对中、整平、瞄准、读数.

C.对中、整平、定向.

16、距离丈量的精度是用(    )来衡量的.

A、绝对误差.    B.相对误差.  C.中误差

17、下列丈量工具中哪一种精度最高(    ).

A.钢尺.    B.皮尺.    C.百米绳.

18、1．丈量一段距离，往、返测为126.78米、126.68米，则相对误差为（    ）

A、1/1267      B、1/1200        C、1/1300    

19、（    ）是望远镜视线方向与水平线的夹角。

A、水平角      B、竖直角       C、方位角

20、水平角观测中的测回法，适合观测（       ）个方向间的水平夹角。

A、2             B、1               C、多个

二、判断题
1、普通测量学的任务是测定和测设（   ）。

2、地面点的空间位置是由水平角和竖直角决定的（   ）。

3、水平角的角值范围是0°—90°。  （   ）

4、高差等于后视读数减去前视读数。 （  ）

5.水准仪的仪器高,的指望远镜的中心到地面的铅垂距离。（   ）

6、校正仪器时，对成对的校正螺丝，必须先送一个，再紧另一个。（  ）

7．地物在地形图上的表示方法分为等高线、半依比例符号 、 非比符号 （  ）

8、地面上高程相等的相邻各点连接而成的闭合曲线叫等高线。（   ）

9、在同一竖直面内，两条倾斜视线之间的夹角，称为竖直角 。（    ）
10．水准仪目镜螺旋的作用是调节焦距。  （   ）         

11．经纬仪是测量方位角的主要仪器。（   ）

12、测量工作中用的平面直角坐标系与数学上平面直角坐标系完全一致。（   ）

13．同一直线的正反方位角角值相差180°。(    )

14．地面上A、B两点间的高差等于前视读数减去后视读数。(    )

15、罗盘仪测定磁方位角时，一定要根据磁针南端读数。 (     )

16、测量的三项基本工作是测相对高程、测水平角和丈量水平距离。（   ）

17、在地面上测设点位，可根据现场控制网情况，分别采用直角坐标法、极坐标法、角度交回法或距离交回法。（   ）

18、场地平整测量常用普通方格网法，用加权平均法求设计高程，可使填方大于挖方。（   ）

19、建（构）筑物发生倾斜及裂缝应及时进行观测，以便分析原因，采取加固或补救措施。（   ）

20、土建工程从开工到竣工，必须注意收集有关技术资料，对地下及隐蔽工程及验收测定，竣工后应全面编制竣工图，作为重要技术档案，存档备查。（    ）

三、多选题

1、水准测量读数错误的校核方法有（    ）。

A、 双面尺法  B、改变视线高法  C、双仪器观测法  D、测回法

2、当需要测高程的两点，高差较大或相距较远时，可用下述方法分站进行水准测量。（    ）

A、高差法  B、双面尺法  C、视线高法  D、C、双仪器观测法

3、双面尺的红尺面底部尺寸分别是（    ）。

A、4.587m  B、4.687m  C、4.787m   D、4.887m

4、经纬仪的主要轴线及其正确的几何关系有（        ）

A、圆水准器轴垂直于仪器竖轴。

B、望远镜视准轴应垂直于它是水平轴。

C、竖盘指标管轴应垂直于望远镜的水平轴。

D、望远镜水平轴应垂直于仪器竖轴。

5、现代测角常用的仪器是经纬仪，它由（     ）三部分组成。

A、照准部   B、盘度   C、脚架  D、基座   

6、测量工作的程序是（     ）。

A、先外业、后内业   B、先整体、后局部   C、先测地物、后测地貌

D、高精度控制低精度

7、激光是一种受激辐射光，它的优点是（    ）。

A、亮度高  B、方向性好  C、单色性纯  D、穿透性强

8、由于激光技术和微型电子计算技术的飞速发展，现代测量仪器实现了（     ），大大提高了测量的精度和工作效率。

A、自动化  B、规模化  C、数字化  D、小型化

9、土建工程中，可以利用已有地形图进行下列工作（     ）。

A、求图上某点的坐标值        B、求图上某点的高程  

C、求图上某直线的水平距离    D、求图上某直线的方位角

10、测设点的平面位置的方法有（    ）。

A、直角坐标法  B、极坐标法   C、角度交会法   D、距离交会法

四、综合题

1、高程有没有负值？建筑图纸上地下室的地坪标高为—3.200米,这是什么意思?（5分）
2、地面上某点，测得其相对高程为296.345米，若后来测出定水准面的绝对高程为178.396米，试将该点的相对高程换算为绝对工程，并画一简图说明之。

3、完成下表测回法测水平角记录。
	测站
	竖盘位置
	测点
	水平度盘读数
	半测回角值
	一测回角值
	各测回平均值
	备注

	B
	左
	A

C
	0°00′20″

67°54′36″
	 
	 
	 
	第一测回

	
	右
	A

C
	180°00′40″

247°55′10″
	 
	
	
	

	B
	左
	A

C
	90°00′30″

157°55′06″
	 
	 
	
	第二测回

	
	右
	A

C
	270°00′36″

337°55′16″
	 
	
	
	


4、完成下表竖直角记录。
	测站
	测点
	竖盘位置
	竖盘读数
	竖直角
	平均竖直角
	备注

	A
	1
	左
	108°36′42″
	 
	 
	竖盘为顺时针刻划

	
	
	右
	251°23′30″
	 
	
	

	A
	2
	左
	61°40′30″
	 
	 
	

	
	
	右
	298°19′36″
	 
	
	


5、如图所示为平整场地设置的方格网，各顶点编号及地面高程，已在图中注明。试用加权平均法，计算该场地的设计高程，使填、挖方基本平衡（地面设计坡度为8‰，方格边长为10m）。
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