
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：化工原理
层    次：专科
适用专业：应用化工技术
出 版 社：高等教育出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束
时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1、200Kg湿物料中含水量的质量分数为W1 =50%，，干燥后含水量的质量分数为W2=5%，，试计算除去水分量为多少？
2、已知氮氢混合气体中的N2与H2的体积比为1：3，试求氮氢混合气体在压力100kPa(绝对压力)和温度25。C时的密度。
3、 有一内径为25mm的水管，如管中流速为1.0m/s，水温为20。C。求：（1）管路中水的流动类型；（2）管路内水保持层流状态的最大流速。
4、有一安装进风管路的通风机，由吸入口测得的静压为-368Pa，动压为64Pa，出口静压为186Pa，动压为123Pa，试求通风机的全风压和静风压各为多少？
5、在一由25mm×2.5mm碳钢管构成的废热锅炉中，管内通入高温气体，进口500。C，出口400。C.管外为p=1Mpa压力的水沸腾。已知高温气体对流传热系数a1=250W/（m2·。C），水沸腾的对流传热系数a2=1000W/（m2·。C）。忽略污垢热阻。试求管内壁平均温度TW。
6、在温度为20。C，总压0.1MPa下，含有CO20.1(摩尔分数)的空气与含有CO20.00002(摩尔分数)的水溶液接触，试判断CO2的传质方向，并计算传质推动力。
7、 将流量为5000Kg/h的正戊烷-正己烷混合液在常压操作的连续精馏塔中分离，进料液中正戊烷的摩尔分数为0.4.试求馏出液、釜液的流量以及塔顶易挥发组分的回收率。
8、今有一干燥器，处理湿物料量为800Kg/h。要求物料干燥后含水量由30%减值4%（均为湿基）。干燥介质为空气，初温15。C，相对湿度为50%，经预热器加热至120。C进入干燥器，出干燥器时降温至45。C，相对湿度为80%。
试求：（1）水分蒸发量W；（2）空气消耗量；






































































































































































