
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：计算机绘图--Auto CAD2004
层    次：专升本
适用专业：采矿工程
出 版 社：高等教育出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、单项选择题

1、缺省的世界坐标系的简称是(    )。 
  A．CCS            B．UCS          C．UCS1           D．WCS 

2、AUTOCAD的坐标体系包括世界坐标系和(     )。 

  A、绝对坐标系     B、平面坐标系   C、相对坐标系     D、用户坐标系 

3、移动圆对象，使其圆心移动到直线中点，需要应用(    ) 。 

  A、正交           B、捕捉          C、栅格           D、对象捕捉 

4、用“两点”选项绘制圆时，两点之间的距离等于：（   ）
A、圆周          B、周长          C、最短弦         D、直径

5、将绘制的图形保存为样板文件的文件名为(    )。 

  A *.dwg           B *.dxf          C *.dwt           D *.dwf 

6、取消命令执行的键是：(    )。

A、按ENTER键     B、按ESC键      C、按鼠标右键     D、按F1键

7、若图面已有一点A (2,2),要输入另一点B (4,4) ,以下方法不正确的是(    )。

A、4,4            B、@2,2          C、@4,4           D、@2<45 

8、画正多边形的命令是：（   ）。
A、POLYGON

    B、PO
         C．、POLY
          D、PLO

9、在AutoCAD 2004中，用CIRCLE命令在一个三角形中画一内接圆，在提示3P/2P/TTR<Center Point>下，应采用的最佳方式是(    )。 

A、2P方式                 B、TTR方式      

C、3P方式                 D、先手工计算好圆心坐标、半径、用圆心、半径方式 

10、在AutoCAD 2004中绘制正多边形时，下列方式错误的是(    )。 

  A、内接正多边形             B、外切正多边形   

C、确定边长方式             D、确定圆心、正多边形点的方式 

11、下列编辑工具中，不能实现“改变位置”功能的是(    )。 

 A、移动            B、比例           C、旋转           D、阵列 

12、要快速显示整个图限范围内的所有图形，可使用(    )命令。 

A、视图/缩放/窗口            B、视图/缩放/动态  

C、视图/缩放/范围            D、视图/缩放/全部 

13、拉伸命令“stretch”拉伸对象时，不能(    )。 

A、把圆拉伸为椭圆            B、把正方形拉伸成长方形   

 C、移动对象特殊点            D、整体移动对象 

14、精确绘图的特点：(    )。

A、精确的颜色                B、精确的线宽  

C、精确的几何数量关系        D、精确的文字大小 

15、在AutoCAD中可以给图层定义的特性不包括(    )。 

A、颜色            B、线宽          C、打印/不打印      D、透明/不透明 

16、单行文字的命令是 (    )。    

A、MT              B、DT            C、TT               D、RT 

17、CAD的英文全称是（    ）。
   A、Computer Aided  Drawing          B、Computer Aided  Design

   C、Computer Aided  Graphics         D、Computer Aided  Plan

18、AutoCAD中设置图幅用（   ）命令。
   A、NEW             B、LIMITS           C、EXTEND      D、RECTANGLE

19、在AutoCAD中，“F6”功能键用于（   ）。
   A、捕捉栅格方式形开关                B、正交方式开关

   C、栅格开关                          D、动态显示坐标开关

20、AutoCAD中，热键F9或组合健CtrL+B是切换（   ）开关。
   A、栅格命令     B、目标捕捉工具命令     C、捕捉命令       D、正交命令

21、在TEXT命令中，在提示TEXT：输入0.2%%D，得到的实际文本为（   ）。
   A、0.2          B、0.2°          C、0.2％         D、±0.2

22、在用ZOOM命令时输入“2X”，结果如何：（   ）。

A、图纸空间放大2倍            B、图形范围放大2倍 
C、图形边界放大2倍            D、相对于当前视图的比例放大2倍

23、下面的各选项都可以绘制圆弧，除了哪一项不行（   ）。
A.起点、圆心、终点               B.起点、圆心、方向
C.圆心、起点、长度               D.起点、终点、半径

24、正交的开关快捷键为（   ）。
A.F2               B.F3                C.F5              D.F8

25、按哪个键可切换文本窗口和绘图窗口（   ）。

A.F2                B.F8               C.F3              D.F5

二、 填空题

1、AUTOCAD是美国的　　　    公司推出的计算机辅助设计软件。主要应用机械和建筑领域。目前应用最广的版本是　　　      。

2、Auto CAD中有许多常用功能键，F3、F8、F11的功能分别为　　　             、

　　              　、　　          　   。
3、面域之间的求算方法主要有三种，它们是　　     　、　　    　、　　    　、。
4、我国机械制图时文本标注要求引用　　　    ，字体的宽度比例是　　 　 。 
5、在作图中主要有以下四种坐标系，它们是　　　        、　　　         系 、

 　　     　、　　　          ，点坐标15<60中的15表示该点相对于坐标原点的距离为15 ，60表示　　　                                   。
6、AUTOCAD的四种安装类型是　　　     、　　    　、　　   　、　　    　。

7、 AUTOCAD的坐标体系，包括　　　      和　　　       。缺省的世界坐标系的简称是：                。 

8、　　　     命令可以绘制有宽度的线。

9、 使用　　　      命令可以从AUTOCAD中启动WEB浏览器。 

10、重新执行上一个命令的最快方法是：                 。 

三、多项选择题 

1、AutoCAD2004中可以用来保存文件的命令有(       )。 

A、 SAVE         B、 QSAVE         C 、FSAVE          D 、SAVE AS 

2、AutoCAD的二维坐标可分为(       )。 

A、直角坐标      B、极坐标         C、UCS坐标         D、三维坐标 

3、若图面已有一点A (2,2) ，要输入另一点B (4,4) 以下方法正确的有(      )。

 A、4,4           B、@2,2           C、@4,4             D、@2<45    

4、当图形被使用ERASE命令删除后，即可以使用(     )命令恢复。 

A、UNDO          B、U              C、OOPS             D、REDO 

5、用阵列命令“array”阵列对象时包含的阵列类型有(       )。 

A、曲线阵列      B、矩形阵列       C、正多边形阵列     D、环形阵列 

四、判断题
（  ）1、打断一条构造线将得到两条射线的说法是错误。

（  ）2、所有尺寸标注都应该在视图中给出。

（  ）3、TRIM命令能够修剪掉所有的线段。

（  ）4、COPY命令产生对象的拷贝，而保持原对象不变。

（  ）5、主视图可显示的特征数最多，或可给出对象形状的较好说明。

（  ）6、用户坐标系统（UCS）有助于建立自己的坐标系统。

（  ）7、[缩放] (Z00M)命令在执行过程中改变了图形在视图中显示的大小。

（  ）8、当启动向导时，如果选使用样板选项，每一个AutoCAD的样板图形的扩展名应为DWT。

（  ）9、移动（Move）和平移（Pan）命令都是移动命令，效果一样。

（  ）10、０层的名称不能被修改或删除。

五、简答题

1、在AutoCAD中，包括哪些复制功能？ 
2、在AutoCAD中，尺寸标注有哪些类型？ 
3、简述块的优点。 

4、AUTOCAD提供了哪几种图元删除方式。 

5、消隐的作用是什么？ 

6、AUTOCAD提供了哪几种渲染形式。

1、 名词解释

1． DWF文件：
2． 图层：
3． 形位公差：
4． 块：
5． UCS：
2、 填空

1．AutoCAD的主要功能有(             )、(            )、        (              )和(                         )。 

2．点的实体有（     ）、（      ）、（        ）和（         ）组成。

3．对选定的实体进行有规律的多个复制时可分为（          ）和

  （            ）两种。

4．在查询工具条中有（      ）、（        ）、（                 ）、

  （        ）和（       ）五个按钮。

5．命令图层过滤器的下拉列表框中可选择三种图层过滤条件，分别为

   （          ）、（               ）和（                 ）。

6．AutoCAD中，边界图案填充下“孤岛检测样式”有（        ）、（           ）和（        ）三种方式。

7．AutoCAD 中，用于标注直线尺寸的标注类型有（             ）、

 （              ）、（               ）和（              ）。四种

8．块的功能有（                 ）、（                         ）、

 （                      ）和（                    ）四个。 

9、AutoCAD的标准文件是一个后缀名为（          ）的文件。

三．判断题

1．AutoCAD是一种通用的计算机辅助设计软件        （     ）。

2．AutoCAD不能绘制三维立体图形                  （     ）。

3．AutoCAD中系统默认的文字样式为Standard         （     ）。

4．鸟瞰视图的功能就是方便执行图形的缩放和平移操作 （     ）。

5．尺寸关联的功能就是为了保证当尺寸界线起始点发生

  变化时，相应的尺寸值保持不变                    （     ）。

四．问答题

1、AutoCAD的工作界面有哪些部分组成？

2、在绘图时，采用用户坐标系有哪些优点?

3、尺寸有哪些部分组成？图形尺寸标注的步骤有哪些？

4、块与图形文件有什么关系？块与图层有什么关系？

5、结合本单位的实际情况？总结在使用AutoCAD时的过程和经
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