
成人高等函授教育
自学测试题
科目名称：矿山测量学
层    次：专科
适用专业：煤矿开采技术
出 版 社：西北工业大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测
试题），课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课程作业成绩以零分计算.

新疆工业高等专科学校成教院
1、 概念解释： 
1、 连接点：
2、 矿山测量学：
3、 联系测量：
4、 贯通测量：
5、 磁偏角 ：
2、 简答题： 
1、 矿用经纬仪安置和观测时的注意事项? 
答：
2、 简述井下经纬仪导线测量内业的工作步骤。
答：
3、井下高程测量的任务？ 
4、矿井联系测量的任务？ 
5、巷道和回采工作面测量的任务？ 
6、贯通测量设计书的编制内容？ 
三．填空题： 
1．井下平面控制分为： _________、________，其等级分别有_________、 ________和_________、__________。

2．GPS系统由＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿、_________三部分组成。

3．“三北方向”指的是：________、 _________、＿＿＿＿。(3分)
4．西安坐标系的原点在：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
5．井巷贯通一般分为 _________、 _________、________三种类型。
6.矿井必须具备的基本矿图有：_________、 _________、____________、________、________、________、________、________、
7.立井导入高程的方法有：_________、 _________、＿＿＿＿＿＿＿。

四．计算题： 
1．设曲线中心角α=90°，R=12m,用三等分中心角求标定数据。

2.设A、B为已知平面控制点，其坐标分别为A（100 m，100m）、B（100m，200m），欲根据A、B两点测设P点的位置，P点设计坐标为P（150m，150m）。试计算用极坐标法测设P点的测设数据，并绘图说明测设方法。
1． 概念解释： 

1、中线：
2、腰线：

3、陀螺仪仪器常数：
4、方位角：
5、子午线收敛角：
6、“3S”技术：
2． 填空题： 

1． 采区控制导线按测角精度分为_____级和_____级。

2． 绝对高程是指点沿______到____________的距离。

3． 大地水准面的特点是______、 ___________________。

4． 两井之间贯通巷道，中线之间容许偏差_________，两腰线之间容许偏差_________

5． 进井点的点位中误差不得超过_________，后视边方位角中误差不得超过_________；井口水准基点按_____等水准测量施测。

3． 判断对错： 

1．井下导线的布设原则：高级控制低级，先高级后低级。（  ）

2．当井田一翼长度大于5公里时，应布设7″级导线。（  ）

3．进井点到井口的连测导线边数不应超过四个。（  ）

4．永久导线点是三个为一组。（  ）

5．在井下安置仪器之前，要进行“敲帮问顶”工作。（  ）

4． 简答题： 

1．绘图加以叙述测回法测水平角的步骤及计算公式。

2．简述等高线的特性。

3．何谓视差？产生的原因？如何消除视差？ 

4．叙述闭合导线内业计算的步骤及相关公式。

5．简述联系测量的任务。

5． 计算题： 

1． 设曲线中心角α＝90°，R=20m，将中心角分为30°、35°、25°三个小角，求标定数据。

2． 等外附合水准测量，BM1、BM2为已知水准点，已知高程和观测成果如下表，试求各未知点高程。

	点号
	测站数
	高差h (m)
	高差改正数（v）（㎜）
	改正后高差（h+v）(m)
	高程（H）(m)

	BM1

1

2

BM2
	8
	—0.127
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	辅助计算
	


3．已知αA1方位角为40°11′08″

角1=94°02′17″（左转角）             

角2=95°43′56″ （右转角）                 

角3=129°25′33″（左转角）

求：边12、23、34的方位角。
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