成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：模拟电子技术
层    次：专科
适用专业：机电一体化
出 版 社：重庆大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1. 填空

1﹑硅晶体三极管的饱和电压降为       ，锗晶体三极管的饱和电压降为       。
2﹑N型半导体掺入    价元素，多子是  　    ；少子是  　    ； P型半导体掺入    价元素，多子是    　   ；少子是       　。
3﹑二极管加         电压时导通，加         电压时截止。（正或反）
4﹑晶体三极管三个电极分别称为       极、       极和       极，它们分别用字母＿、  和   表示。

5﹑由晶体三极管的输出特性可知，它在       、       和       三个区域。

6﹑放大器的静态是指       　　   时的工作状态，静态工作点可根据电路参数

用         方法确定，也可以用         方法确定。

7、正弦波振荡的相位条件是               ；起振的幅值条件                。

8﹑功率放大器按工作状态可分为       放大和       放大两类.。

9﹑正弦波振荡电路按选频网络分为            、           、            。

10﹑多级放大电路中，第一级﹑第二级的电压放大倍数分别为-80﹑-60,总电压放大倍数为        。

11﹑按晶体三极管在电路中不同的连接方式，可组成  　　      、   　　      和     　　　   、　　　　　　、三种基本电路。

12、运放一般由         、          、          、           四部分组成。
13﹑理想运放的电压放大倍数是        ；输入电阻是        ；输出电阻是          。

14﹑为了有效地抑制零点漂移，多级直流放大器的第一级，均采用          电路。
15﹑小功率直流稳压电源一般由           ﹑         ﹑           和          ﹑            四部分组成。

二、判断题

1、有一个晶体三极管接在电路中，今测得它的三个管脚电位分别为-9V、－6Ｖ和-6.2Ｖ，说明这个晶体三极管是锗 PNP管。（   ）

2、晶体三极管由两个PN结组成，所以能用两个晶体二极管反向连接起来做成晶体三极管使用。（    ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３、晶体三极管相当于两个反向连接的晶体二极管，所以基极断开后还可以作为晶体二极管使用。（    ）

４、晶体二极管加反向电压时，反向电流很小，所以晶体三极管的集电结加反向电压时，集电极电流必然很小。  （    ）

５、晶体二极管的反向饱和电流越大，二极管的质量越差。（   ）

６、当反向电压小于反向击穿电压时，二极管的反向电流很小；当反向电压小于反向击穿电压后，其反向电流迅速增加。（   ）

７、一般来说，晶体三极管的电流放大系数β随温度升高而减小。（   ）

８、晶体三极管不允许工作在过损耗区。（   ）

９、共射极放大电路输出电压和输入电压相位相反，所以该电路有被称为反向器（）

10、放大器不设置静态工作点时，由于三极管的发射结有死区和三极管输入特性曲线的非线性，会产生失真。（   ）

三、单项选择题

１．当 ＰＮ结两端加正向电压时，那么参加导电的是  （    ）。

ａ．多数载流子; ｂ．少数载流子; ｃ．既有多数载流子又有少数载流子

２．如果晶体二极管的正、反向电阻都很大，则该晶体二极管（    ）。

ａ．正常;ｂ．已被击穿; Ｃ．内部断路

３．在晶体三极管放大电路中，晶体三极管最高电位的一端应该是（     ）。

ａ．Ｎ ＰＮ型的发射极； ｂ．ＮＰＮ型的基极； ｃ．ＮＰＮ型的集电极；      

４．当晶体三极管的两个ＰＮ结都反偏时，则晶体三极管处于（    ）。

ａ．饱和状态;ｂ．放大状态;ｃ．截止状态

５．在ＮＰＮ型晶体三极管放大电路中，如果基极与发射极短路，则（    ）。

ａ．晶体三极管将深度饱和；b．晶体三极管将截止；ｃ．晶体三极管的集电结将是正偏

６．在晶体三极管放大电路中，当输入电流一定时，静态工作点设置太低将产生（     ）。

ａ．饱和失真；ｂ．截止失真；ｃ．不失真

７．晶体三极管处于饱和状态时，它的集电极电流将  （   ）。

ａ．随基极电流的增加而增加； ｂ．随基极电流的增加而减小，Ｃ．与基极电流变化无关，只决定于Uce

８．画放大器直流通道时，电容应视为（     ）
ａ．短路；ｂ．开路；ｃ．不变

10．在室温升高时，晶体三极管的电流放大系数β(     )。
ａ．增大；         ｂ，减小；          ｃ．不变

四﹑放大电路如图所示，已知Ucc=12v,RB=400kΩ,RC=4kΩ,RL=4kΩ,β=40，rbe=２kΩ,

（1）﹑画出直流通路，求静态工作点IB,IC,UCE；
（2）﹑画出交流通路、微变等效电路；
（3）﹑求电压放大倍数Au，输入电阻Ri，输出电阻Ro
[image: image1.png]i
{1

—

e




五﹑分析下图的反馈类型，计算下列图的输出电压Uo（R1=10K、Rf=100K、Ui=3V）
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六﹑根据图示晶体三极管对地电位数据分析各管的情况。（说明是放大、截止、饱和或是哪个结已开路或短路）
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一、单选题

1. 选用差分放大电路的主要原因是（    ）。

A．减小温漂            B．提高输入电阻 

C．稳定放大倍数        D．减小失真

2. 功率放大电路的效率是指（    ）

A.不失真输出功率与输入功率之比     B.不失真输出功率与电源供给功率之比

C.不失真输出功率与管耗功率之比    D.管耗功率与电源供给功率之比

3. 对恒流源而言，下列说法不正确的为（    ）。

A．可以用作偏置电路       B．可以用作有源负载     

C．交流电阻很大           D．直流电阻很大
4. 关于BJT放大电路中的静态工作点（简称Q点），下列说法中不正确的是（    ）。

A． Q点过高会产生饱和失真                B．Q点过低会产生截止失真

C． 导致Q点不稳定的主要原因是温度变化    D．Q点可采用微变等效电路法求得

5. 为了获得电压放大，同时又使得输出与输入电压同相，则应选用（    ）放大电路。

A．共发射极       B．共集电极        C．共基极        D．共漏极

6. 差分放大电路由双端输入改为单端输入，则差模电压放大倍数（    ）。

A．不变         B．提高一倍       C．提高两倍        D．减小为原来的一半

7. 集成运放的输出级一般采用互补对称放大电路是为了(     )

A.增大电压放大倍数       B.稳定电压放大倍数    

C.提高带负载能力         D. 减小线性失真
8. 已知两共射极放大电路空载时电压放大倍数绝对值分别为A
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，若将它们接成两级放大电路，则其放大倍数绝对值（     ）。

A.  A
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9. 硅管正偏导通时，其管压降约为（      ）。

A  0.1V        B  0.2V         C  0.5V        D  0.7V
10. 从二极管伏安特性曲线可以看出，二极管两端压降大于（      ）时处于正偏导通状态。
A. 0    B. 死区电压    C. 反向击穿电压    D. 正向压降
11. 一过零比较器的输入信号接在反相端，另一过零比较器的输入信号接在同相端，则二者的（    ）

A．传输特性相同            B．传输特性不同，但门限电压相同

C．传输特性和门限电压都不同   D．传输特性和门限电压都相同

12. 为了减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力，应引入（      ）负反馈。

    A. 电压串联    B. 电压并联    C. 电流串联    D. 电流并联

13. 深度电流串联负反馈放大器相当于一个（      ）。

A. 压控电压源       B. 压控电流源  

C. 流控电压源       D. 流控电流源

14. 欲对正弦信号产生100倍的线性放大，应选用（      ）运算电路。

A. 比例     B. 加减      C. 积分       D. 微分
15. 理想集成运放具有以下特点：（   ）。

A.开环差模增益Aud=∞，差模输入电阻Rid=∞，输出电阻Ro=∞

B.开环差模增益Aud=∞，差模输入电阻Rid=∞，输出电阻Ro=0

C. 开环差模增益Aud=0，差模输入电阻Rid=∞，输出电阻Ro=∞

D. 开环差模增益Aud=0，差模输入电阻Rid=∞，输出电阻Ro=0
二、判断题

1. 在N型半导体中如果掺入足够量的三价元素，可将其改型为P型半导体。 （   ）

2. 单端输出的电流源差分放大电路，主要靠电流源的恒流特性来抑制温漂。（  ）

3. 乙类放大电路中若出现失真现象一定是交越失真。（   ）
4. 功率放大电路中，输出功率越大，三极管的管耗也越大。（    ）
5. 集成放大电路采用直接耦合方式的主要原因之一是不易制作大容量电容。（    ）
6. 差分放大电路单端输出时，主要靠电路的对称性来抑制温漂。 （  ）

7. 频率失真是由于线性的电抗元件引起的，它不会产生新的频率分量，因此是一种线性失真。（  ）

8. 若放大电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。 （   ）

9. 与三极管放大电路相比，场效应管放大电路具有输入电阻很高、噪声低、温度稳定性好等优点。（   ）

10. 串联型稳压电路中调整管与负载相串联。 （   ）
三、填空题
1.差分电路的两个输入端电压分别为ui1=2.00V，ui2=1.98V，则该电路的差模输入电压uid为       V，共模输入电压uic为          V。
2. 三种基本组态双极型三极管放大电路中，若希望源电压放大倍数大，宜选用共   __   极电路，若希望带负载能力强，宜选用共      极电路，若希望从信号源索取的电流小，宜选用共      极电路，若希望用作高频电压放大器，宜选用共      极电路。

3. 已知某放大电路的(Au(=100，(Ai(=100，则电压增益为     dB，电流增益为    dB，功率增益为     dB。

4. 功率放大电路采用甲乙类工作状态是为了克服        ，并有较高的       。

5. 根据三极管导通时间的不同对放大电路进行分类，在输入信号的整个周期内，三极管都导通的称为     类放大电路；只有半个周期导通的称为      类放大电路；有半个多周期导通的称为       类放大电路。

6. 工作在放大区的一个三极管，如果基极电流从10微安变化到22微安时，集电极电流从1毫安变为2.1毫安，则该三极管的β约为         ；α约为          。

7. 正弦波振荡电路的振幅平衡条件是           ，相位平衡条件是           。

8. 普通二极管工作时通常要避免工作于        ，而稳压管通常工作于          。

9. 二极管P区接电位     端，N区接电位    端，称正向偏置，二极管导通；反之，称反向偏置，二极管截止，所以二极管具有         性。

四、计算分析题

1. 放大电路如图所示，已知三极管的β=80，
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2. 图示RC桥式振荡电路中，R＝8.2 kΩ，C＝0.01μF，R1＝10kΩ，则RF阻值应大于多少？其温度系数是正还是负？试计算振荡频率。
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3、 二极管电路如图所示，判断图中二极管是导通还是截止，并确定各电路的输出电压Uo。设二极管的导通压降为0.7V。
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