
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：电力系统基础
层    次：专科
适用专业：电力系统自动化
出 版 社：中国电力出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、填空
1.对电力系统的基本要求：            、                、                。

2.衡量电能的指标有：            、              、               。

3.根据对用电可靠性的要求，负荷可分为：          、             、           。

4.典型的主接线形式可分为两大类，分别为：                、                。

5.高压断路器按其分断速度快慢可分为：           、            、            。

6.电力系统中电源的中性点有三种运行方式，分别为：                   、                         、                      。

7.IEEE对FACTS的定义为：                                                  。

8.由调速器自动进行发电机组频率调整称为                      。

9.电力系统中无功电源有：                、              、          。
10.无穷大功率电源是一种理想电源，其特点为：              、                、               、                     。 

11.短路的类型有：             、              、             、             。

12.无限大功率电源供电的三相系统三相短路电流中包含两个部分分别为：
                   和                 。

二、名词解释
1.电力系统：
2.负荷曲线：

3.电力系统静态稳定：

4.电力系统暂态稳定性：
三、简答题

1.短路的原因及危害有哪些？减少短路的措施有哪些？
2.提高电力系统静态稳定性和暂态稳定性的措施各有哪些？
3.为何要进行中枢点电压管理？电力系统中常用的调压措施有哪些？
4.简述直流输电的工作原理及直流输电的主要优点。
5.我国电力工业的成就有哪些？
四、绘图题

1.画出电气主接线中的单母线接线，并简述倒闸操作的步骤。
五、计算题
1.下图所示的供电系统图，电源可视为无限大功率电源，变压器和输电线并联导纳不计。在输电线路中发生三相短路，求短路冲击电流
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、最大有效值电流
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