成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：采煤概论
层    次：专科
适用专业：工程地质勘查
出 版 社：矿业大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测
试题），课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授
结束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩
的30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测

试题），该门课程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、填空

1、自然界的岩石按其生成原因的不同，可分为          、         、         。

2、根据地质作用进行的场所及能源的不同，可将其分为                和                两种。

3、成煤的过程包括两个阶段，第一阶段称为                ，第二阶段称为               。

4、按巷道的用途和服务范围分为：           、         、              。
5、通常以井硐形式为依据，将矿井开拓方式划分为         、        和             方式三种。
6、从矿车在车场内运行的特点看，不论斜井或立井，井底车场均可分为             和           两大类。
7、根据电雷管爆炸间隔时间的长短，可分为瞬发雷管、                雷管和               雷管。
8、掘进工作面的炮眼，按其用途和位置可分为           、             和周边眼。
9、为降低顶板对工作面的压力，随工作面推进，要及时处理采空区，采空区的处理方法有              、                 、充填法和缓慢下沉法。
10、综采工作面需要配备的“三机”包括               、               、                。
11、矿井的通风方式按进回风井的相互位置关系分为：              、               和混合式 。
12、瓦斯相对涌出量大于               或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min的矿井为高瓦斯矿井。

13、刮板输送机主要由机头部、机身部、机尾部和刮板链组成，按结构分类有刚性和                两种形式。
14、轨道线路错车处及交叉和分支的地方，需要设置道岔，道岔有单开道岔、对称道岔和                 三种类型。
15、矿车按卸载方式分为固定车箱式矿车、翻斗式矿车、             、侧卸式矿车、仓式列车、梭行矿车等。
二、名词解释

1、煤田

2、井田开拓方式

3、上山

4、岩石坚固性系数f
5、光面爆破

6、回采工艺

7、老顶的周期来压

8、矿山压力显现

9、矿井瓦斯

10、风门
三、简答题

1、按回采工艺分，采煤方法有那几种？并简要说明每种采煤方法的特点
2、根据煤层底板等高线求取煤层倾角，在图1上标出煤层的倾角的求取过程，并写出倾角的表达式。（设煤层倾角为α）。
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图1 煤层底板等高线

3、井下生产系统包括那些主要的系统？

4、简述影响矿山压力显现的主要因素？
5、简述瓦斯爆炸的条件？
四、论述题

1、根据图2所示的矿井立体示意图，写出矿井井下生产系统的路线。
（要求写出巷道的名称和序号，如1主井→2副井。提示：1为主井、2为副井）
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Ⅰ、通风系统

Ⅱ、运煤系统

Ⅲ、运料系统
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