成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：矿山压力与岩层控制
层    次：专科
适用专业：煤矿开采技术
出 版 社：煤炭工业出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、试计算100米处的岩体自重应力。当侧压系数为0.5时的水平应力值。
已知平均岩层为2.5t／m3。
二、什么是直接顶、老顶？并叙述其运动规律。
三、采场顶板控制设计的主要步骤和内容。
四、简述复合顶板事故的防治措施
五、叙述巷道围岩稳定性监测的主要内容。
六、软岩巷道支护的总体原则和方法。
七、叙述冲击地压区域性防治与局部防治的方法。
一 填空

1、岩石的物理性质有（任写5个）______,_______,_______,________,_________。

2、直接顶分类分为______,_______,_______,________。

3、老顶分级分为_______,_________,_________，_________。

4、采场顶板事故按照力学原因可以分为_______,_________,_________三大类。

5、岩石的分类按单向抗压强度可分为_______,_________。
6、岩体的基本类型有_______,_________,_________，_________。

7、矿山压力主要由_______,_________膨胀应力构成。
8、影响直接顶初次垮落距的因素主要有_______,_________,_________。
9、单体支柱工作面中，与支护强度关系最密切的支护参数主要有_______,_________,_________。

二 名词解释

1、岩体
2、矿压显现
3、初次来压步距
4、直接顶
5、支承压力
三 简答题

1、影响矿压显现的因素。
2、衡量矿山压力显现程度的指标。
3、影响采区巷道变形与破坏的因素？ 
4、采场来压期间的预防措施主要有哪些？
5、写出在松软膨胀岩层或破碎煤体中掘进的安全措施。
四  是判断以下观点是否正确。
1、岩石的粘性（流变性）就是岩石的塑性。（）
2、木垛由于有较大的可缩两，因此，是沿空留巷较为理想的巷旁支护材料。（）
3、工作面顶板破碎度是衡量矿山压力的重要指标，破碎大说明矿山压力大。（）
4、加快工作面推进速度，将是顶板下沉速度加快。（）
5、提高初撑力，及早控制老顶岩层下沉，对工作面支护有利。（）
6、开采深度对回采工作面支架载荷的大小影响不大。（）
7、发生冲击地压的先决条件是地层中的高应力，而积聚的弹性能使发生的动力源。（）
8、矿山压力越大，矿压显现越明显。（）
