
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：计算机网络
层    次：专升本
适用专业：地质工程
出 版 社：清华大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测
试题），课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结
束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的
30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测试

题），该门课程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、选择题： 
1、在以下四个WWW网址中，________网址不符合WWW网址书写规则。

A、www.163.com         B、www.nk.cn.edu

C、www.863.org.cn      D、www.tj.net.jp

2、发送方是通过________来识别接收方的多个接收者。

   A、源端口    B、源IP地址    C、目的IP地址     D、目的端口

3、传输服务有两大类，分别是面向连接的传输服务和________。

A、WWW服务   B、广告服务    C、无连接的传输服务   D、文件传输服务

4、常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和________。

A、光纤      B、电缆     C、无线      D、以上都不是

5、Internet是由美国的________发展和演化而来的，Internet上许多不同的复杂网络和许多不同的计算机赖以通信的基础是  TCP／IP 。

A、ARPANET     B、CSNET       C、Milnet         D、BITNET

6、网管的对象通常包括________。

A、物理网络设备     B、网络主机      C、网上的软件    D、以上都是

7、常见的数据交换方式有电路交换、报文交换和________。

A、帧交换   B、IP包交换   C、分组交换   D、以上都不对

8、当使用电子邮件访问POP3服务器时，________。

A、邮件服务器保留邮件副本

    B、从不同的计算机上都可以阅读服务器上的邮件

    C、比较适合用户从一台固定的客户机访问邮箱的情况

D、目前支持POP3协议的邮件服务器不多，一般都使用IMAP协议的邮件服务器

9、采用全双工通信方式，数据传输的方向性结构为________。

A、可以在两个方向上同时传输                   B、只能在一个方向上传输
C、可以在两个方向上传输，但不能同时进行       D、以上都不对

10、下面合法的IP地址是________。 

A、202.112.111.1        B、 202.2.2.2.2 

C、202.202.1            D、202.257.14.13。

11、Internet由多个网络层次组成，下面哪一项不是构成Internet的网络层次名称________。

  A、核心网      B、骨干网     C、区域网     D、用户公用网

12、如果使用的是默认子网掩码，IP地址172.16.10.108的主机号是________。

A、172.16.10.108                  B、10.108 

C、172.16                         D、108

13、下列关于防火墙的说法中错误的是________。

A、防火墙无法阻止来自防火墙内部的攻击

    B、防火墙可以防止感染病毒的程序或文件的传输

    C、防火墙通常由软件和硬件组成

    D、防火墙可以记录和统计网络利用数据以及非法使用数据的情况

14、在Windows的网络属性配置中， “默认网关”应该设置为________的地址。

A、DNS服务器　 B、Web服务器　 C、路由器　 D、交换机

15、在Internet中，WWW服务的TCP标准端口号是________。

A、21      B、23       C、8080       D、80

16、域名www.aust.edu.cn由4个字域组成，其中________ 表示主机名。

A、www      B、aust       C、edu         D、cn

17、TCP／IP参考模型中，应用层协议常用的有________。

A、TELNET，FTP，SMTP和HTTP     B、TELNET，FTP，SMTP和TCP

C、IP，FTP，SMTP和HTTP         C、IP，FTP，DNS和HTTP

18、________主要用于个人用户工作空间，典型距离覆盖几米。

A、无线局域网   B、无线个人网   C、无线城域网   D、无线广域网

19、下面说法不正确的是________。


A、在同一台ＰＣ上可以安装多个操作系统


B、在同一台ＰＣ上可以安装多个网卡


C、在ＰＣ上的一个网卡可以同时绑定多个ＩＰ地址


D、一个ＩＰ地址可以同时绑定到多个网卡上

20、TCP使用 (     ) 次握手协议来建立连接。

A、2       B、3       C、4      D、5

21、交换机是工作在OSI参考模型的第几层          。

A、网络层
B.物理层
C.应用层
D.数据链路层

22、C类网络中允许每个网络中最多的主机数目是________。

A、254      B、65534        C、256       D、255
23、按照地域范围的不同，可以把计算机网络划分为局域网、城域网和________。

A、广域网     B、点到点网络     C、广播网络   D、分组交换网络

24、双绞线可以分为UTP 和________。

A、IP      B、STP      C、TCP     D、SMTP

25、计算机网络的主要性能指标是时延和________。

A、宽带    B、速度     C、数量    D、带宽

二、判断题： 
   （    ）1.  NIC可以识别IP地址进行数据帧转发。

（    ）2.  路由器是连接不同网络的设备。

（    ）3.  HUB和交换机的除了传输速度不同外,没有本质区别。

    （    ）4.  CRC校验码本身不能提供自动的错误纠正能力。

    （    ）5.   数据链路层的作用是规定电压、线缆和接口等物理链路所需的各种规范和特性。

    （    ）6.  主机172.24.101.46/17和172.24.102.45/17位于同一网络中。

(     ) 7.  当前因特网采用的是OSI模型7层标准。

(     ) 8.  互联网使用IP地址转发数据包，因此物理地址就不需要了。

(     ) 9.  UDP与TCP最大不同是UDP报文格式中没有端口号。

(     ) 10. 计算机网络是由通信子网构成的，主要功能是数据传输。

三、名词解释： 
1.多路复用技术： 

2.CSMA/CD：

3.SNMP：

4.分组交换：

5.VLAN：

四、简答： 
1、常见的信道复用技术有那些？

2、简述网络体系结构分层结构的好处。
3、什么是防火墙？总的来说，防火墙是可以分为哪几类？

4、数据链路层的主要功能有那些？

5、网络管理的目的是什么？网络管理主要有哪些功能？

一、选择题：
 1、传输服务有两大类，分别是面向连接的传输服务和（         ）。

A、WWW服务   B、广告服务    C、无连接的传输服务   D、文件传输服务
2、E1载波的数据传输率为（         ）。
 A、1Mbps       B、10Mbps   C、2.048Mbps    D、1.544Mbps

3、IP地址是由两部分内容组成，分别是网络ID和（         ）。

4、常用的有线传输介质有双绞线、同轴电缆和（         ）。

A、光纤   B、电缆    C、无线   D、以上都不是

5、计算机网络的主要性能指标是时延和（         ）。

A、宽带   B、速度   C、数量  D、带宽

6、按照地域范围的不同，可以把计算机网络划分为局域网、城域网和（         ）。

A、广域网   B、点到点网络    C、广播网络   D、分组交换网络

7、TCP协议是（         ）。

A、文件传输协议   B、简单邮件传输协议  C、传输控制协议  D、网际协议

8、以下各项中，是令牌总线媒体访问控制方法的标准是(     )

A、IEEE802.3                            B、IEEE802.4

C、IEEE802.6                           D、IEEE802.5

9、采用全双工通信方式，数据传输的方向性结构为（         ）。
A、可以在两个方向上同时传输
B、只能在一个方向上传输
C、可以在两个方向上传输，但不能同时进行
  D、以上均不对
A、逻辑地址   B、物理地址    C、主机ID  D、以上都不是

10、C类网络中允许每个网络中最多的主机数目是（         ）。

A、254   B、65534    C、256   D、255
11、常见的数据交换方式有电路交换、报文交换和（         ）。

A、帧交换   B、IP包交换   C、分组交换   D、以上都不对

12、电子邮件通常使用的协议有（         ）。
A、SMTP和POP3　　　  　   B、SMTP和RMON
C、RMON和SNMP　　　　    D、SNMP和POP3
13、双绞线可以分为UTP 和（         ）。

A、IP    B、STP    C、TCP   D、SNMP

14、TCP/IP协议的模型可以划分成四个层次，分别是应用层、运输层、（         ）和网络接口层。

A、物理层   B、数据链路层   C、网际层    D、传输层

15、如果主机地址的头10位用于子网，那么108.20.10.16的子网掩码是（         ）。

A、255.255.192.0               B、255.255.224.0


C、255.255.255.224             D、255.255.255.192

二、填空题： 

1、最常用的两种多路复用技术为___________和___________，其中，前者是同一时间同时传送多路信号，而后者是将一条物理信道按时间分成若干个时间片轮流分配给多个信号使用。
2、在TCP/IP层次模型中与OSI参考模型第四层(运输层)相对应的主要协议有________________和________________。
3、DHCP是_________________协议，SNMP是________________协议，PPP是_________________协议,CSMA/CD是_________________协议。
4、 传输媒体介质中10BASE-T,表示的含义是____________________。
5、帧中继网是一种以______________分组技术为基础的分组交换网络。

三、名词解释： 

1、虚拟局域网VLAN： 

2、DNS：

3、客户-服务器方式（Client/Server）： 

4、FTP：
5、xDSL技术：

四、简答题： 

1、什么是网络安全体系？网络安全各个层次的关键技术是什么?
2、什么是OSI参考模型？各层的主要功能是什么？
3、什么是计算机网络？计算机网络由哪些组成?
4、什么是网络管理？网络管理的主要功能有哪些？
五、分析题： 

1、已知有这样一个网址http://www.sina.com.cn，请对它进行分析，分别说明下列问题。

（1）该地址使用的协议是什么，对应是使用的哪个端口号，其中com代表什么含义，cn代表什么含义，主机名是什么？

（2）该地址对应的实际IP地址是多少位，用什么方法能获得实际IP地址？用什么命令可以查看当前域名服务器地址？


