成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：测量学基础
层    次：专升本
适用专业：测绘工程
出 版 社：西北工业大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、单项选择

1、水准仪的结构是由(   )构成的。

A.望远镜、罗盘、水准器      B.望远镜、水准器、基座

C．照准部、水平度盘、基座      

2.测量工作中常用（    ）来表示直线的方向。

A.水平角.    B。方位角。    C。竖直角。

3.用钢尺丈量两点间的水平距离的公式是(    ).

  A.D=nl＋q.      B.D=kl.    C.D=nl.

4．同一条等高线上的各点，其（   ）必定相等。

  A．地面高程。     B。水平距离。    C。水平角度。

5．象限角的角值范围是(   ).

  A.0°--90°.    B.0°--180°.    C.0°--360°

6.设A为后视点，B为前视点，A点高程为35.712m,后视读数为0.983 m ,前视读数为1.149 m ,则A.B两点的高差是(    ).

A．0.066 m.     B.0.166 m.     C.—0.166 m.

7.对于水准仪的视差可通过调节(    )来消除。

A.水平微动螺旋.      B.对光螺旋.   C.目镜螺旋.

8.在测区内,选定一些具有控制意义和作用的点子称为(    ).

控制点.   B.碎部点.   C.界址点.

9、距离丈量的精度是用(    )来衡量的.

A、绝对误差.    B.相对误差.  C.中误差

10、水平角观测中的测回法，适合观测（       ）个方向间的水平夹角。

A、2             B、1               C、多个

二、判断题

1、普通测量学的任务是测定和测设（   ）。

2、地面点的空间位置是由水平角和竖直角决定的（   ）。

3、高差等于后视读数减去前视读数。 （  ）

4.水准仪的仪器高,的指望远镜的中心到地面的铅垂距离。（   ）

5、在同一竖直面内，两条倾斜视线之间的夹角，称为竖直角 。（    ）
6．水准仪目镜螺旋的作用是调节焦距。  （   ）         

7．同一直线的正反方位角角值相差180°。(    )

8、罗盘仪测定磁方位角时，一定要根据磁针南端读数。 (     )

9、测量的三项基本工作是测相对高程、测水平角和丈量水平距离。（   ）

10、在地面上测设点位，可根据现场控制网情况，分别采用直角坐标法、极坐标法、角度交回法或距离交回法。（   ）

三、名词解释
1、矿山测量学
2、基本控制导线
3、矿井联系测量
4、腰线

四、综合题）
1、简述矿山测量学的任务。（
2、简述矿井测量原始资料的内容。
3、完成下表测回法测水平角记录。

	测站
	竖盘位置
	测点
	水平度盘读数
	半测回角值
	一测回角值
	各测回平均值
	备注

	B
	左
	A

C
	0°00′20″

67°54′36″
	 
	 
	 
	第一测回

	
	右
	A

C
	180°00′40″

247°55′10″
	 
	
	
	

	B
	左
	A

C
	90°00′30″

157°55′06″
	 
	 
	
	第二测回

	
	右
	A

C
	270°00′36″

337°55′16″
	 
	
	
	


4、完成下表竖直角记录。
	测站
	测点
	竖盘位置
	竖盘读数
	竖直角
	平均竖直角
	备注

	A
	1
	左
	108°36′42″
	 
	 
	竖盘为顺时针刻划

	
	
	右
	251°23′30″
	 
	
	

	A
	2
	左
	61°40′30″
	 
	 
	

	
	
	右
	298°19′36″
	 
	
	


1． 概念解释：

1． 中线：

2． 联系测量：

3． 贯通测量：

4． 大地水准面：

2． 填空题： 

1． 采区控制导线按测角精度分为_____级和_____级。
2． 测量工作的基本工作内容是：______、________、________。

3． 测量工作的原则是______________________，  ___________________。

4． 井下三角高程测量高差的公式：___________________。

5． 进井点的点位中误差不得超过_________，后视边方位角中误差不得超过_________；井口水准基点按_____等水准测量施测。

6． 两井之间贯通巷道，中线之间容许偏差_________，两腰线之间容许偏差_________
3． 判断对错： 

1．井下导线的布设原则：高级控制低级，先高级后低级。（  ）

2．当井田一翼长度大于5公里时，应布设15″级导线。（  ）

3．空间交叉闭合导线是特殊形式的井下导线。（  ）

4．永久导线点是三个为一组。（  ）

5．在井下安置仪器之前，要进行“敲帮问顶”工作。（  ）

6．两井定向的容许限差是2′。（  ）

7．进井点到井口的连测导线边数不应超过四个。（  ）

8．平峒是通过导线进行定向的。（  ）

9．采用小直径、高强度的钢丝，可增大投点误差。（  ）

10．斜井通过水准测量或三角高程测量进行高程导入。（  ）

4． 简答题： 

1．简述等高线的特性。

2．简述等高距和等高线平距的关系。

3．叙述闭合导线与附合导线内业计算的不同之处。

4．简述联系测量的任务。

5． 计算题

1．⑴.下表是测回法水平角观测手簿,将计算结果填入表中
	测

站
	竖盘

位置
	目

标
	水平度盘

读数
	半测回

角值
	一测回

角值

	O
	左
	M
	0°01′30″
	
	

	
	
	N
	68°07′12″
	
	

	
	右
	M
	180°01′42″
	
	

	
	
	N
	248°07′30″
	
	


⑵.下表是一竖直角观测手簿,将计算结果填入表中

	测站
	目

标
	竖盘

位置
	竖盘

读数
	竖直角
	指标差
	平均

竖直角

	O
	A
	左
	75°30′06″
	
	
	

	
	
	右
	284°30′18″
	
	
	


2．设A为后视点,B为前视点,A点高程为250.456米,后视读数为1.457米,前视读数为1.696米,问A、B两点的高差是多少?B点的高程是多少?

3．已知XA =1745.20m ，yA =5485.37m ，D AB =194.02m ，aAB =139° 20′ ，试计算B点的坐标。

