成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：工程力学
层    次：专科
适用专业：电力系统自动化
出 版 社：高等教育出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自
学作业（测试题），课程面授前交班主任老师；

2、教师按教学要求批阅作业，并作登记，面授结束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；

3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总
成绩的30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1、 填空
1 约束反力的方向总是与该约束所能限制的物体的运动方向（      ）。

2力在坐标轴上的投影是一（     ）量。

3.构件的强度不够是指其工作应力（     ）构件材料的许用应力。

4 铸铁试件压缩时，破坏断面与轴线大致成（    ）的倾角。

5 矩性截面梁的高度增大一倍，梁的弯曲截面系数是原来的（    ）倍。

6.二力等值、反向、共线，是刚体平衡的（            ）条件。

7..二力平衡公理、加减平衡力系公理、力的可传性原理只适用于（         ）。

8..扭转变形时横截面上的切应力一定（      ）于截面半径。

2、 判断

1.刚体是客观存在的，无论施加多大的力它的形状和大小始终保持不变。   （    ）

2..分力一定小于合力。（   ）

3.若作用在刚体上的三个力共面且汇交于一点，则刚体一定平衡（   ）。

4.减速箱中，高速轴直径大，低速轴直径小。（       ）

5.梁弯曲时，沿梁的高度一定有一层纵向纤维既不伸长又不缩短，这 一层纤维

称为（       ）

6.由于铸铁等脆性材料的抗拉强度很低，因此不宜作为承拉零件的材料。   （    ）
7.光滑面约束的约束反力总是沿接触面的公法线方向，并指向被约束的物体。（    ）

8.平面汇交力系的合力，等于各分力在互相垂直两坐标轴上投影的代数和。 （    ）

9.作用于物体上的力，其作用线可在物体上任意平行移动，其作用效果不变。（    ）

三、求下列图中粱的支座反力。（必须画反力；只列平衡方程）
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四、两块钢板用三个铆钉联接如图所示，若F=45kN，许用剪应力[τ]=100Mpa
,试求铆钉的直径d 。    
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5、  如图所示，桁架的AB杆拟用直径d=30mm的圆钢，AC杆拟用木材。已

知钢材的[σ]=170MPa，木材的[σc]=10MPa。试校核AB杆的强度，并确定AC杆

的横截面积。                                 
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六、一传动轴受力如图，其直径d=50mm，已知材料的许用剪应力[τ]=60mpa，

,试校核其剪切强度。（画扭矩图）
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七、木梁的受力情况如图所示，已知材料的许[σ]=12Mpa，试校核梁
的强度。
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八、两端铰支的园形截面受压杆，用Q235钢制成，已知直径d=40mm，
L=1.2m，材料的弹性模量E=200GPa，试计算该压杆的临界力。（λS=62　
λP =100　a=304 Mpa [image: image8.png])
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