
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：电工技术基础
层    次：专科
适用专业：安全技术管理
出 版 社：高等教育出版社
                  要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），课程面授前交班主任老师；

2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；

3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课程作业成绩以零分计算。 
新疆工业高等专科学校成教院
一、填空
1 电工技术中，常用的理想电路元件有                 、                 、

                、                和                五种，其中属于耗能元件的是                 ，电容属于            元件。

2 电路的基本状态有             、              和             三种。

3 在任一瞬间，流入某一节点的电流之和应等于该节点             的电流之和。

4  1PF等于        F，也等于        μF。

5 叠加定理中，要使电压源不起作用，则可用             代替；电流源不起作用，则可用            代替。

6 在交流电路中，有功功率的单位是         ，无功功率的单位是         。
7 正弦电流流入纯电感元件电路时，电感两端电压的相位            于电流的相位         度。

8 正弦量的三要素是            、            、               。

9 
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V，它的有效值的相量表现形式为                  。

10 不含电源的二端口网络成为                    。

11 感抗的单位是            ，容抗的公式是            。

二、判断题
1 频率对电阻和电感、电抗都有影响。                            （    ）

2 不同频率的正弦量比较它们的相位无意义。                      （    ）

3 家庭用的交流电220V指额定电压有效值，其最大值应为
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V。 （    ）

4 只有电感作用和只有电阻作用的正弦交流电路的平均值均为0。     （    ）

5 电容元件的特点是“阻高频，通低频”和“阻交通直”。            （    ）

6 电容性电路中，电抗
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三、简答题

1 简述基尔霍夫电压定律。

2 功率因数体现了哪两种功率的关系，写出其表达式，功率因数过低会有怎样的后果，如何改善。

3 什么是相电压、线电压，它们的有效值有什么关系，写出其关系式，三相负载的连接方式有哪两种。

四、计算题

1 用叠加定理计算下图所示电路中A点的电位。
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2 有两台直流发电机并联工作，共同供电给R=24Ω的负载电阻。其中
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。试用戴维宁定理求负载电流I。
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3 在下图所示的电路中，
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，外加电压
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V。试求各支路中的电流
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一、名词解释： 

1、电流的参考方向:

2、有功功率：
3、三相对称电动势：
4、磁路的欧姆定律：

5、三相异步电动机的转差率：

6、PLC：

7、间接接触触电：

8、保护接地：

9、电力系统：

10、工厂供电系统：

二、填空题： 

    1、基尔霍夫电流定律的表达式为_______ ；基尔霍夫电压定律的表达式为_______ 。
2、有多个电源共同作用的线性电路中，在任意支路中所产生的_______  ；等于________      单独作用时，在该之路中所产生的电流或电压的代数和。
3、常见的触电方式有_______ 触电 、______  触电和________  三种。
4、正弦量的三要素是______  、________     和_______  。

5、在三相四线制星形接法中，线电压在数值上是相电压的_______倍，在三角形接法线中，线电流在数值上是相电流的_______ 倍。

6、若三相负载是对称的，则不论是星形还是三角形联结，三相有功功率P= _______ ，三相无功功率Q= ________   ，三相视在功率S=  ________   。
7、三相异步电动机起动时为了减小对电网的影响，功率较大的鼠笼式异步电动机采用 _____ 起动，常用的有________  换接起动、________ 和________  三种方法。
8、三相异步电动机可以通过改变_______ f、____  和______s三种方法来进行调速。
9、三相异步电动机的常规保护措施主要有 _______ 、________ 和失压保护。
10、指示仪表主要由______装置、_______ 装置和______装置所组成。按驱动原理主要分为______、______和______。

三、判断题： 

1、把一个100mH的电感元件接到U =220V、f = 50HZ的电源上，则线圈的感抗XL为314欧。                                                           （  ）

2、一般的交流三相异步电动机的过载系数为1.8 – 2.2。           （  ）
3、在正弦交流电路中，电感中的电流超前于电压90°；电容的电压超前电流90°相位。（  ）
4、变压器可以改变直流电压。                                      （  ）
5、电压互感器在运行中不允许二次绕组短路，电流互感器在运行中不允许二次绕组开路。     （  ）
6、三相对称负载作三角型接法中，UL = UP ，IL =1.732IP。          （  ）
7、根据电流连续性原理，流入节点的电流代数和恒大于零。           （  ）
8、电流、电压的参考方向就是电流、电压的实际方向。               （  ）
9、RLC串联交流电路发生谐振时，电流与电压同相位，电路的阻抗最小。（  ）
10、保护接地分为三种类型：即TT系统、IT系统和TN系统。         （  ）                  

四、计算题： 

1、如图所示的电路中，R1=3欧，R2=R3=2欧Us=2v,Is=2A,求通过电阻R3支路的电流I3及理想电流源的端电压U。
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2、电路如图所示，已知u=10sin(wt–180°)V,R=4欧。wL=3欧。试求：电路中电流的瞬时值表达式i和电感元件上的电压Ul？ 

3、已知某单相变压器的一次绕组电压为3300V,二次绕组的电压为220V,负载是一台220V、25KW的电阻炉，试求一次、二次绕组中的电流各为多少？ 

4、下列为一台电动机的铭牌数据如下：

                       三相异步电动机

	型     号 
	Y 112M - 4 
	连  接  方  式 
	△

	功  率 P
	4.0  KW
	电 流 强 度 I
	8.8 A

	 电  压 U
	380  V
	转     速   n
	1440   r/min


已知其满载时的功率因数为0.8，求：

（1） 电动机的极数；

（2） 电动机满载运行时的输入功率；

（3） 额定转差率；

（4） 额定效率；

（5） 额定转矩。 
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