成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：建筑制图及CAD
层    次：专科
适用专业：工程造价
出 版 社：高等教育出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、选择题
1、 正交的快捷键为(      )。           A、F2         B、F9         C、F8   
2、AutoCAD图形样板文件的后缀为（      ）。     A、 .dwg      B、 .dwt      C、  .dwv   
3、 一般情况下按空格键与Enter键的作用(      )。      A、相同       B、不相同     C、差不多    
4、使用(        )命令可以将图形文件中所有的图形居中并占满整个屏幕.
A、窗口缩放      B、平移       C、范围缩放
5、使用(       )命令相当于用手将桌子上的图纸上下左右来回移动。

A、前一视图      B、平移       C、范围缩放
6、从左上至右下或左下至右上为(      )。          A、窗选          B、全选        C、交叉选
7、按住鼠标的（   ），光标会变成“手”的形状，执行【平移】命令。
A、左键          B、中轴        C、右键
8、（选择样本）对话框中的accd.dwg为（    ）
A、英制无样板打开   B、英制有样板打开  C、公制无样板打开    

9、（对象铺捉）辅功工具是用于铺捉（   ）
A、删格点   B、图形对象的特征点   C、既可铺捉删格点又可铺捉图形对象的特征点
10、AutoCAD的默认线宽为（     ）             A、0.2MM          B、0.15MM        C、0.25MM 
11、在执行绘图命令和编辑图形过程中，如果出错，可以马上输入（    ）执行放弃，来取消上次的操作。
A、M               B、Z               C、U
12、在命令行输入“Z”后按Enter键，再输入“E”后按Enter键，会执行（       ）命令。
A、范围缩放       B、实时缩放        C、窗口缩放

13、用【多线】命令绘制轴线在墙的中心线的墙时，对正方式应为（   ）。

A、无             B、上对正          C、下对正

14、夹点通常显示在图形对象的特征点处，按（     ）键可取消夹点。

    A、Enter           B、Shift            C、Esc

15、用【阵列】命令复制对象时，行数和列数的计算应（    ）被阵列对象本身。
    A、不包括         B、包括        C、包括行，不包括列
16、在AutoCAD里绘制出图比例为1：100的图形时，标高符号的尺寸和制图规范内所规定尺寸相比（    ）。

    A、要大           B、要小        C、相等

17、在【文字样式】对话框中将文字高度设定为（      ）。    A、0          B、300         C、500

18、“±”输入法为（      ）。                  A、P%             B、C%          C、D%

19、文字编辑命令快捷键为（       ）。          A、ED             B、DE          C、RE

20、【新建标注样式】对话框中，【调整】选项卡内的【使用全局比例】和（      ）应一致。
    A、出图比例       B、绘图比例    C、局部比例

21、组成图块的所有图形元素是一个（     ）。

    A、整体           B、独立个体    C、都不是

22、用（      ）的方式制作的图块是一个存盘的块，他具有公共性。

    A、创建块         B、写块        C、创建块和写块

23、打开或关闭【极轴】的快捷键为（      ）键。
    A、F10            B、F8          C、F7

24、设定临时捕捉后，他能被使用（        ）次。

    A、5                B、3          C、1

25、如果用【偏移】命令编辑一个用【矩形】命令绘制的正方形的一条边，需要将正方形（       ）。
    A、延伸             B、分解       C、修剪

26、执行【阵列】命令时，如果向上生成图形，则行偏移为（      ）。

    A、正               B、负         C、不分正负

27、绘制直线时，如果直线的起点在已知点左上方的某个位置，可以利用定义坐标基点和（       ）方法寻找直线的起点。
    A、对象追踪         B、极轴       C、捕捉自

28、执行【阵列】命令时，如果向左生成图形，则列偏移为（    ）。

    A、正               B、负         C、不分正负

29、用【矩形】命令绘制的正方形的4条边为（     ）。
    A、多段线           B、直线       C、多线

30、在预览状态下，如果对填充效果不满意，则按（　　　　）键返回【图案填充和渐变色】对话框来修改参数。

　　Ａ、Enter           B、del          C、Esc

31、打印时，【视口】图层一般应（      ）。
    A、冻结             B、显示         C、锁定

32、当图层被锁定后，该图层上的图形不能被（      ）。

     A、打印            B、修改         C、显示

33、嵌套式按钮是由一系列相关命令组成的按钮组，在嵌套式按钮中通常把（      ）按钮放在最上面。

    A、最常用的          B、刚使用过的     C、过去使用过的

34、在编辑图形选择对象时，如果选错对象，可以使用（    ）命令将不该选择的对象从选择集中移出。
    A、从选择集中剔除    B、栅选           C、窗选

35、用多线命令绘制240mm厚的墙，比例为（      ）。

    A、120               B、60             C、240

二、简答题

1、Enter键有哪些作用？ 
2、【正交】、【对象捕捉】、【极轴】、【对象追踪】等非常重要的作图辅助工具在界面中的什么位置？ 
3、如果当前层是一个被关闭或冻结的图层，在绘图时会出现什么问题？ 
4、 尺寸标注可以做哪些方面的修改？ 
5、 执行填充命令时，被填充的区域有什么要求？










