成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：控制测量学
层    次：专科
适用专业：测量工程技术
出 版 社：武汉大学出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束
时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1、 概念解释
1、大地水准面： 
2、参考椭球：
3、垂线偏差： 
4、“三心”一致：
5、大地主题正解： 
二、判断对错

1． 水准面不能相交，但可以相切、平行。（    ）

2． 三等三角网的测角中误差是2.0秒。（    ）

3． 标石有两块组成，下面一块叫柱石，上面一块叫盘石。（    ）

4． 所有三角测量的成果（坐标、距离、方位角）都是以测站标志为准的。（    ）

5． 我国大地测量经纬仪系列标准有DJ07、DJ1、DJ2、DJ6、DJ15等五个等级。（     ）

6． 在一测回的观测过程中可以重新调焦。（    ）

7． 由于测距频率偏移而产生仪器加常数。（    ）

8． 普通水准标石的作用是在于长期保存水准测量成果，以便根据它们提供的高程联测新设水准点的高程或恢复已被破坏的水准标石。（    ）

9． 国产水准仪系列标准有DS05、DS1、SD3、DS10、DS15等五个等级。（    ）

10． 水准轴与视准轴在垂直面上投影的交角是交叉误差。（    ）

11． 前后视距相等是为了消除i角误差、大气折光的影响。（    ）

12． 往返进行水准测量是为了消除两水准标尺零点差的影响和仪器下沉影响。（    ）

13． 椭球的扁率越大，椭球越扁；偏心率越小，椭球越扁。（    ）

14． 子午圈的曲率半径随纬度的增大而减小；卯酉圈曲率半径随纬度的增大而增大。（    ）

15． 纬度为零时，卯酉圈就是赤道。（    ）

16． 纬度为90度时，卯酉圈变为子午圈。（    ）

17． 任意点的平均曲率半径是主曲率半径的算术平均值。（    ）

18． 某点的卯酉圈的曲率半径大于子午圈的曲率半径；子午圈的曲率半径大于平均曲率半径。（    ）

19． 地图投影中，不同点上的长度比不相同；而同一点上所有方向的长度比相同。（    ）

20． 高斯投影是斜轴圆柱等角投影。（    ）

三、填空题

1． 控制测量学的基本任务(1)______________________​​​​​​​​​​​​​（2）___________________________________
（3）________________________________________。
2． 常规大地测量法有：（1）________________（2）_______________（3）_________________。

3． 现代定位技术有：（1）________________（2）_____________ （3）_________________。

4． 工程测量水平控制网一般分为：_______________、_______________、__________________。
5． 测量常见的觇标类型有:___________、___________、_____________。

6． 测站点归心改正数计算公式是：___________________;
7． 照准点归心改正数计算公式是：___________________。
8． 归心元素的测定方法有：__________、___________、_____________________。

四．选择题（多项选择）

1．微波测距仪的优点有(           )

A.观测条件要求不高  B.体积小、重量轻、操作方便   C.必须精确照准    D.可直接用机内的通讯设备联系。

2．精密测角的一般原则有（        ）

A.在目标成像清晰、稳定时段观测 B.在上、下半测回之间倒转望远镜，以消除垂直轴倾斜误差
C. 测微螺旋最后为旋进方向   D.上、下半测回照准目标次序相同
E.半测回观测前，照准部按规定的转动方向转1～2周  F.下半测回测角时，要调度盘的起始读数。

3．国家高程控制网的布设原则：（        ）

A. 从高级到低级     B. 有一定的密度  C. 有足够的精度    D. 有统一的规格    

4．精密水准仪的结构特点有：（       ）

A.低精度的测微装置  B. 高灵敏的管水准器   C.坚固稳定的仪器结构  D. 高性能的补偿器装置    E. 高质量的望远镜光学系统

5．法截线的特点：（       ）

A.某点的纬度越高，其法线与地球椭球短轴的交点越低。

B.当A、B两点位于同一平行圈时，正反法截线合二为一。

C.当A、B两点位于同一子午圈时，正反法截线不重合。

6．大地元素有：（        ） 
 A. 大地纬度      B.大地经度    C. 相对法截线   D. 坐标方位角    E.大地线

7．投影变形有：（        ）

A.长度变形     B. 方向变形    C. 角度变形   D.面积变形

8．地图投影按经纬网投影形状分为：（         ）

A.斜轴投影 B.圆柱投影 C.方位投影 D.等积投影 E.圆锥投影 

五．简答题

1．何谓水准面不平行性？对水准测量产生怎样的影响？ 
2．何谓大地线？其有何性质？ 
3．分组观测的分组原则？ 
4．编写技术设计书有哪些内容？ 
6． 计算题
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1．如图3-2所示，By表示测站点标石中心，Y表示观测时仪器中心；BT表示照准点的标石中心，T表示照准点的觇标中心。试用符号在图上标出归心元素及标明MY、MT、S、C″、
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″。

2．某点的大地坐标为北纬B=32°23′46″，东经L=112°44′12″，求其6度带、3度带的带号及中央子午线的经度。
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