
成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：电路原理
层    次：专升本
适用专业：电气工程
出 版 社：机械工业出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1． 填空题： 
1. 所谓拓扑约束是指电路中任意结点_________的约束关系以及电路中任一回路的____________的约束关系.

2. 相量和复数一样,可以在复平面上用矢量表示,这种表示相量的图称为__________,必须注意只有_____________的正旋量才能画在同一个相量图上,_______________的正旋量不画在同一个相量图上.

3. 串联谐振的特点是_________________ ,其谐振频率为_________________.  
4.  已知正弦电压和正弦电流分别为
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用相量表示为_________和_________.其相位差________.

5.有一额定电压为220伏的三相负载，当接入380伏的电源下工作时，应

采用         接线方式。
6.齐性原理是指在线性电路中只有一个激励时,网络的_____________与_________成正比.

二、判断题： 
1、相量和复数一样,可以在复平面上用矢量表示,这种表示相量的图称为相量图,同频率的正弦量能画在同一个相量图上,不同频率的正弦量也能画在同一个相量图上.

2、叠加原理只能用来计算线性电路的电流和电压，不适用于非线性电路。所谓电压源不作用就是在该电压源处用开路代替，电流源不作用就是在该电流源处用短路代替。

3、RL串联电路中： 
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4、三相四线制交流电路中，中线的作用就在于使星形联接的不对称负载的相电压保持对称。为了保证负载的相电压对称，中线上不允许接熔断器或闸刀开关。

5、如果某支路的阻抗
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，则其导纳
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6、在RLC串联电路中 ，各元件上电压一定小于电源电压

二.化简题： 
1、如下图所示，求其电路电压和电流。
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2、试求下图所示电路的等效电路，并说明U，I的关系。
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三.计算题： 
1．如图所示电路，已知
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=1A,试用叠加定理求电流源上的电压Ｕ 。
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2.单相感应电动机接到
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的供电线上吸收功率
[image: image17.wmf]W

700

,功率因数为0.5,今并联一电容器提高功率因数到0.9,求需并联多大的电容.

3.有一线性电阻二端口网络,如下图所示。当
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,求此网络的导纳矩阵及导纳矩阵的参数方程.
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4.如图所示电路，S原来闭合，电路已经处于稳态，t=0时，S打开，求开关电压
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（利用三要素法求解）。
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5.如图所示电路，已知
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,试用小信号分析法求非线性电阻的端电压。
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