成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：安全管理学
层    次：专升本
适用专业：安全工程
出 版 社：煤炭工业出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，未
按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课程作

业成绩以零分计算。 
一、单项选择题

1.海因里希事故连锁理论把事故发生过程概况为5个因素,对该5个因素的正确描述是(   )。

　A. 管理缺陷; 环境缺陷; 人的不安全行为和物的不安全状态; 事故;伤害
　B. 遗传及社会环境; 人的缺点; 直接原因; 事故; 伤害

　C. 基本原因; 间接原因; 人的不安全行为和物的不安全状态; 事故;损失
　D. 遗传及社会环境; 人的缺点; 人的不安全行为和物的不安全状态;事故;伤害
2.人本原理中的激励原则,是指以科学的手段激发人的（  ），使其充分发挥积极性、主动性和创造性,从而实现有效的管理。

　A.内在潜力  B.创造热情  C.个人兴趣  D.合作精神

3.某企业在负责人的领导下,建立了有序的多级安全管理体系,该体系中各级(层次)部门各司其责,某层次解决不了的问题,由上一层次来协调,下一层次服从上一层次的有效控制。这种管理方式遵循的基本原则是(    )。
　A.动力原则  B.封闭原则  C.激励原则  D.整分合原则

4.我国安全生产管理的方针是(    )。
A.安全第一,预防为主,综合治理   B.防消结合,预防为主,常备不懈
C.及时发现,及时治理,整体推进  D. 以人为本,预防为主,持续改进

5.不属于劳动过程有关的职业病危害因素的是(    )。

A. 劳动组织不合理  B.照明不良

C. 劳动制度不合理  D.操作体位不良

6. 在工业生产中,设置防爆墙、防火门等设施来预防事故的发生,其应用的安全理论是(   )。

　　A系统安全理论  　　B.能量意外释放理论

C.事故频发倾向理论  D.海因里希因果连锁理论

7. 我国现行工伤事故统计中,按照导致事故的原因分类,将工伤事故分为(    )类。
A . 17  B. 21  C. 20  D. 42

8.对于事故的预防与控制, 安全技术对策着重解决(    )。

　A.认定不安全行为　　B.管理的缺陷  

C.物的不安全状态    D.员工安全素质低

9.危险度可用生产系统中事故发生的(    )确定。

A.可能性与本质安全性  B.本质安全性与危险性

C.危险性与危险源      D. 可能性与严重性

10.根据系统安全工程观点, 危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的(    )。

A.承受程度　  　B.认知能力

C.实践水平      D.预计范围

11.根据《关于生产经营单位负责人、安全生产管理人员及其他从业人员安全生产培训考核工作的意见》,生产、经营、贮存危险物品单位主要负责人的安全资格培训时间不得少于(    )学时。

A. 24    B.20    C.36    D.48

12.特种作业人员的安全技术考核,是以(   ) 考核为主。
A.本单位安全生产规章制度  B.实际操作技能

C.安全生产管理知识        D.事故现场勘验技术

13.不属于一般安全监察基本内容的是(   )。
A.职业危害管理     B.安全技术 
 C.安全管理         D.建设项目“三同时”管理

14.“三同时”是指新建、改建、扩建工程项目的劳动安全卫生设施必须与主体工程(    )。

A.同时立项、同时审查、同时验收

B.同时设计、同时施工、同时投人生产和使用

C.同时立项、同时设计、同时验收

D.同时设计、同时施工、同时验收

15．重大危险源辨识的依据是物质的    及其     。
A．形态  数量     B．生产方式  储存类型
C．协调性  干扰性   D．危险特性  数量
16．以下属于化学性危险、有害因素的是             。
A 噪声危害 B 有毒物质 C 电磁辐射 D 粉尘与气溶胶

17．参照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》，将危险因素分为       类。
A．40       B.37       C.2O       D.25

18．以下不属于起重伤害的选项是          。
A．起重机的电线老化，造成的触电伤害  
B．员工在起重机操作室外不慎坠落

C．起重机的吊物坠落造成的伤害 
D．起重机由于地基不稳突然倒塌造成的伤害

19.(    )是指由于生产经营单位在安全生产管理方面的问题造成的事故或者是由于对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的失职、渎职行为造成的事故。

　　A.自然事故   B.责任事故  C.人为事故  D.非责任事故

20.责令停产停业是暂时剥夺生产经营单位行为能力的一种(   )，,停产停业期间，生产经营单位不得进行生产经营活动。

　　A. 安全管理处罚方式   B. 行政手段

　　C. 法律制裁方式       D. 行业要求

21.制定行业标准的前提是没有(    )。
A国家标准   B.行业标准   C.地方标准   D.企业标准
22.按照(  ) 的规定,国家标准和行业标准的性质可以分为强制性标准和推荐标准。

　　A.安全生产法　　B.标准化法   C.矿山安全法   D.消防法

23.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行(   )安全生产教育培训，其教教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员,不得上岗。

　　 A.2次      B.1次      C.不少于3次    D.4次

24.国务院负责安全生产监督管理的部门依照《中华人民共和国安全生产法》的规定,对(   )建设工程安全生产工作实施综合监督管理。

A.全国      B.全省    C.本地区   D.全市

25.事故应急救援预案是（   ）的重要组成部分。

A.重大危险源控制系统  B.危险源监测

C.城市信息系统　　　D.理信息系统

26.企业应负责制定现场事故应急救援预案,和并且(   ) 现场事故应急救援预案和程序的有效程度,以及在必要时进行修订。

　  　A.不定期检验    B.定期检验和评估

C.不定期评价    D.经常性检验评估

27.应急预案能否在应急救援中成功地发挥作用,不仅仅取决于应急预案自身的完善程度,还取决于(    )的充分与否。

　　A. 应急响应  B.应急策划  C.应急准备   D.应急管理

28.应对演练的结果进行(   ),分析应急预案存在的不足, 并予以改进和完善。

A.评价    B.分析     C.策划    D.评估

29.当有关的应急力量与资源相对薄弱时，应事先寻求与邻近的城节或地区建立正式的(     ),并做好相应的安排,以便在应急救援中及时得到外部救援力量和资源的援助。

　　A.互助协议   B.友好关系  C.合同协议  D.经济贸易往来

30.人群疏散是减少人员伤亡扩大的关键,也是(    )的应急响应。

A.最彻底     B.最根本    C.最基础    D.最后

31．可造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件称为(    )。
A．事故     B．不安全      C．危险源    D．事故隐患

32．按照系统安全工程的观点，安全是指系统中人员免遭（     ）的伤害。
A．事故    B．不可承受危险  C．有害因素  D．意外

33．事故隐患泛指生产系统中(     )的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。
A．经过评估    B．存在   C．可导致事故发生  D．不容忽视

34．(    )是为了使生产过程在符合物质条件和工作秩序下进行，防止发生人身伤亡和财产损失等生产事故，消除或控制危险有害因素，保障人身安全与健康，设备和设施免受损坏，环境免遭破坏的总称。
A．职业安全    B．劳动保护     C．劳动安全    D．安全生产

35．安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产过程中由于(    )所造成的人身伤害、财产损失及其他损失。
A．事故   B．危险   C．管理不善  D．违章

二、多项选择题

1.非责任事故是指(       )造成的事故。

A.三违行为           B.不可抗拒自然因素

C.管理失误           D.目前科学无法预测的原因

E.设备本质安全程度低

2．关于职业安全健康管理方案的描述，正确的选项是:（       ）。
A．管理方案应明确给出实现目标的方法，包括做什么事、谁来做、什么时间做
B．应以所策划的风险控制措施和获得的相关法律、法规要求作为主要依据
C．职能主管部门应定期对生产经营单位职业安全健康管理方案进行评审

D．为保障其有效性，管理方案一旦确定，就必须切实坚持执行，不得更改
3．职业安全健康管理体系的策划工作主要包括: （       ）。
A．确定职业安全健康方针
B．制定职业安全健康体系目标及其管理方案

C．为建立和实施职业安全健康管理体系准备必要资源

D．确定符合体系要求的职能分配和机构职责分工
4．事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的（      ）。
A．人的不安全行为   B．自然灾害   
C．管理上的缺陷     D．物的不安全状态

5．劳动保护是要消除生产过程中的（       ）。 

A．危机人身安全和健康的不良环境 

B 不安全设备和设施   

C．不安全环境、不安全场所  

D．不安全行为

6．对系统原理的各个原则说法正确的是（      ）。
A．动态相关性原则说明，如果管理系统的各要素都处于静止状态，就不会发生事故
B．反馈原则说明，只有设立安全监督管理部门，才能达到准确快速反馈的目的
C．整分合原则说明，管理者在制定系统整体目标时，必须考虑安全生产问题
D．封闭原则说明，各管理机构之间不必相互联系，只要各自组织即可

7．预防原理的原则包括（      ）
A．偶然损失原则    B．因果关系原则   C．3E原则   D．本质安全化原则

8．以下属于建立安全生产责任制的要求的是（      ）。
A．建立的安全生产责任制必须符合国家安全生产法律法规和政策、方针的要求，并应适时修订

B．建立的安全生产责任体系要与生产经营单位管理体制协调一致

C．制定、落实安全生产责任制要有专门的人员与机构来保障

D．制定安全生产责任制要根据实际情况，明确、具体，具有可操作性，防止形式主义
三、判断题:  
1．在生产过程中，如果物的状态、人的行为和环境条件不能满足依据事故发生与预防规律的认识所制定的标准、规章、规定、规程等，就有可能发生事故。(         )

2．在安全管理的强制原理申，所谓 “强制”就是让被管理者绝对服从，不必经过被管理者同意便可采取控制行动。(       )

3．近几年来，我国安全生产工作总体现状是工矿企业事故发生总数有下降趋势，事故发生率己接近美国、英国、日本等工业化国家 (       )

4．在建立安全生产责任制以后逐步建立安全生产责任制的监督、检查等制度，特别要注意发挥工会组织的监督作用，以保证安全生产责任制得到真正落实。(      )

5．安全生产管理机构的设置和专、兼职安全生产管理人员的配备，完全是根据生产经营单位的规模大小来确定的。(       )
6．安全检查的内容包括软件系统和硬件系统，具体是查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。(        )

7．如果用人单位没有统一购买劳动防护用品，应该按照法律、法规或标准的规定，发给从业人员资金由其自行购买。(       )

8．我国境内的所有在个体工商户打工的人员，均有依照《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇的权利。(        )

9．防止重大工业事故发生的第一步是辨识或确认高危险性的工业设施。(     )

10．某单元中有甲、乙两种物质，甲种物质的临界量和实际量分别为5t和2.5t，乙种物质的临界量和实际量分别为2t和1.5t，则该单元不属于重大危险源。(     )
一、填空题。

1、系统的基本原则包括：           、          、           、            。

2、影响我国安全生产形势的因素有：                      、                  、

                        、                   、                     。
3、海因里希模型的5块骨牌依次是：                     、                   、
                     、                   、和                        。 

4、对于事故预防与控制应从             、              、              3方面入手。
5、安全教育的内容包括三个方面，即：            、            、              。

6、安全检查主要包括            、             、            和            四方面的内容。

7、三同时安全审查验收包括：              、              和                。

8、危化品贮存方式有              、                和                3种。
二、名词解释。

1、安全生产：

2、系统：

3、故障-安全设计：

4、特种作业：

5、灾难性事件：
6、重大危险源：
三、简答。
1、事故有哪些特点？

2、事故有哪些基本特性？

3、事故统计分析的目的有哪些？

4、事故直接经济损失包括哪些内容？

5、什么是三级安全教育？

6、安全技术说明书的作用有哪些？
7、编制安全技术措施的依据有哪些？

四、论述题。
试分析系统安全和传统的技术安全有什么区别？

一、单选题
1. 我国安全生产工作的基本方针是（      ）。

  A. 安全第一，预防为主           B. 安全第一，以人为本

  C. 安全第一，重在预防           D. 安全生产重于泰山

2. “（      ）”是指：对安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 安全第一        B. 安全优先        C. 预防为主        D. 事故预防

3. 生产经营单位建立安全生产责任制的必要性是：从（      ）上落实“安全生产，人人有责”，从而增强各级管理人员的责任心，使安全管理纵向到底、横向到边，责任明确、协调配合，把安全工作落到实处。

  A. 内容         B. 方法          C.制度        D. 程序

4. 特种作业人员必须经过（　　）合格取得操作证者，方可上岗。       
Ａ、专业技术培训考试　  　Ｂ、文化考试　　    Ｃ、体能测试 

5. 禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是（      ）。
　　A.带斜杠的圆环　  B.三角形　    　C.圆形　　       D.矩形
6. “三同时”是指生产性基本建设项目中的劳动安全卫生设施必须与主体工程（      ）。
A．同时立项、同时审查、同时验收  B．同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

C．同时立项、同时设计、同时验收     D．同时设计、同时施工、同时验收
7．新工人的三级安全教育是指       、车间教育和班组教育。
A启蒙教育      B厂级教育         C礼仪教育
8．（      ）应参加职工伤亡事故和职业危害的调查处理。
   A工会组织    B环保部门      C财务部门
9．在安全管理中，下列哪样比较重要？（   ）
A发防暑降温费     B安全培训和教育     C探望负伤人员家属 
10．以下不属于特种设备的是 （      ）。

A．高压配电柜          B.氧气瓶      C．电梯              D.起重机

11．有关企业安全的第一责任应该是（      ）。
A生产部主管    B安全部主管     C最高层主管 
12．下列哪项能最有效改善企业的安全水平？（    ）
A聘请安全员 B实施安全管理 C增发补助费 
13.对于事故的预防与控制，（      ）对策着重解决物的不安全状态问题，安全教育对策和（      ）对策则主要着眼于人的不安全行为问题。
A安全规则  安全技术    B安全管理  安全技术  C安全管理  安全规则    D安全技术  安全管理
14. 根据能量转移理论的概念，事故的本质是（      ）。

A.能量的不正常作用   B.造成人员死伤　　C.造成经济损失     D.造成人员伤亡

15. 根据安全生产概念和工作要求，对于生产经营单位，安全生产需要保护的第一对象是（      ）。　　
A.设备　 B.从业人员　  C.管理人员     D.技术人员

16．（      ）是指通过采用技术和管理手段使事故不发生。（      ）是通过采取技术和管理手段使事故发生后不造成严重后果或使后果尽可能减少。

A． 事故预防  劳动保护  B．事故预防 事故控制   C．安全生产  事故控制  D．安全生产 劳动保护

17．编制矿山建设项目的可行性研究报告和总体设计应当对矿山开采的安全条件进行论证。矿山建设项目的初步设计，应当编制（      ）。

A.卫生专篇   B.劳动专篇   C.安全专篇      D.培训专篇
18．从业人员在（      ）人以下的非高危行业的生产经营单位，可以不设置安全生产管理机构，但至少应配备兼职的安全生产管理人员。

A.2OO    B.300  C.5OO  D.l000

19. 海因里希对5000多起伤害事故案例进行了详细调查研究后得出海因里希法则，事故后果为严重伤害、轻微伤害和无伤害的事故件数之比为（        ）。

A. 1:29:300     B. 1:10:300   C. 1:10:100  D. 1:100:500

20．安全监察是一种带有(    )的监督。

A．规范性    B．强制性    C．自觉性

21. （    ）级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内特大生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。 

A．  县  B．  市   C．  省

22.根据骨牌理论提出的防止事故措施是（     ）。
A.防止能量失控转移   B.防止人、物运动的时空交叉 C.从骨牌顺序中移走某一个中间骨牌 

D.从事故模型中移走最后一个表示事故发生的图形
23．OSHMS是指（      ）。

A、健康、安全、环境   B、职业健康安全管理体系 C、安全生产管理体系      E.质量管理体系    F.环境管理体系
24.要做到“安全第一”，就必须（      ）。
A．将高危作业统统关掉          B．提高系统的安全系数   C．实行“安全优先”的原则       D．提高劳动生产率  

25.重大事故的应急管理一般分为（      ）、预备、响应和恢复四个阶段。
A．计划    B．演练      C．预防              D．布置

26. 事故类别按《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）进行分类，有（      ）种。　

A.10　     　B.15         C.20　      　D.25
27. 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的(      )。
A.安全宣传标语    B.安全宣教挂图   C.安全警示标志       D.警示颜色
28．从只注重操作人员的不安全行为到开始考虑如何通过改善物的可靠性来提高复杂系统的安全性，从而避免事故。这一观点是包括在（      ）理论中的。
A.系统安全理论  B.事故频发倾向理论 C.海因里希因果连锁理论  D.能量意外释放理论
29．生产经营单位新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时”评价工作，属于安全评价类型的(      )。

A．安全验收评价    B．安全现状综合评价  C．专项安全评价        D．安全预评价
30．进行建设项目安全预评价主要依据是（      ）。                        
A. 可行性研究报告   B. 建议书   C. 施工图设计   D. 设计说明书 

31. 下列关于危险因素的叙述不正确的是（    ）。 
A．物体打击危险因素不包括因机械设备、车辆、起重机械等引发的物体打击　　

B．车辆伤害危险因素不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故　　

C．机械伤害危险因素包括车辆、起重机械引起的机械伤害　D．触电危险因素包括雷击伤亡事件
32. 下列属于坍塌危险的是（     ）。 
A．起重机械的倾倒　　  B．爆破引起的坍塌　　C．挖沟时的土方塌方　　D．矿山冒顶片帮引起的坍塌

33.按顺序排出“蓝、黄、红、绿”安全色所传递安全信息的是（      ）。  a通行、安全  b指令、遵守  c警告、注意  d禁止、危险
A.abcd　     　B.adcb         C.bcda　      　D.bcad
34. 根据国家有关劳动防护用品配备与使用的规定，生产经营单位为其从业人员配备特种劳动防护用品时应选用（     ）。
A、无安全标志的劳动防护用品     B、有安全标志的劳动防护用品
C、新研制和开发的无安全标志的劳动防护用品D、新研制和开发的有安全标志的劳动防护用品
35. 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218—2009），判断危险化学品为危险源是依据物质的（      ）。
A、反应活性及其临界量    B、爆炸性及其临界量   C、毒性及数量            D、危险特性及其数量
36. 事故应急救援预案不该局限于事故发生后的应急救援行动，而应做到“预防为主，准备不断”。完整的应急管理包括（     ）阶段。
A、预防、准备、响应和恢复  B、策划、准备、响应和评审 C、策划、响应、恢复和预案管理    D、预防、响应、恢复和评审
37.某市一个市政工程维修队在进行地下管道维修时，由该公司一名员工带领当天从劳务市场招收的3名劳务人员直接进入现场工作，1名先入井的劳务人员中毒晕倒，另外3名立即下井抢救，因没有穿戴任何防护设备，均中毒倒地，导致4人死亡，为防止类似事件再次发生，应采取的防范措施是.（   ）。
A、不得招用临时工从事井下作业    B、不准任何人再进入该井  C、对新工人进行安全知识培训后上岗   D、永久封闭出事井
38. 《安全生产法》规定了生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者（     ）的劳动保护用具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用、保管。
A、国家标准B、地方标准C、企业标准D、行业标准
39. 作业场所存在职业危害的用人单位必须对从业人员进行健康监护，其中，职业健康检查包括上岗前、在岗期间、（      ）和应急的健康体检
A、复查     B、离岗时     C、复岗时     D、特种检查
40. 安全生产检查是安全管理工作的重要内容，是消除隐患、防止事故发生，改善劳动条件的重要手段，下列工作中，不属于安全生产检查实施阶段的是（   ）。
A、访谈、查阅文件和记录    B、准备必要的检测工具、仪器、书写表格和记录本 C、现场观察寻找不安全因素
二、多选题
1.生产经营单位应对本企业的（          ）进行安全生产教育培训。

A厂长    B安全管理人员     C普通工人     D外单位的电工人员     E新从业人员

 2.下列关于粉尘危害说法正确的是(           )。

A.粉尘对人的健康危害大小与其游离二氧化硅含量无关
B.粉尘的粒度越小对人的健康危害越大    C.粉尘的分散度越大对人的健康危害越小
D.在分散度相同时，粉尘的浓度越高对人的健康危害越大
3.建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为(          )。
A.高处坠落 B物体打击 C触电 D.坍塌

4.矿山建设项目和用于（           ）的建设项目应当按照国家有关规定进行安全论证和安全评价。
A生产危险物品  B储存危险物品  C运输危险物品  D废弃危险物品
5. 安全设备（          ）维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。
A设计  B制造  C安装  D使用  E检测
6．生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行（     ），并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
A定期检测  B评估  C监控  D整改  E管理
7.GB18218—2000《重大危险源辨识》列出的物质是（          ）。
A活性化学物质  B有毒物质   C易燃物质   D爆炸性物质
8.预防事故的三大对策是指：（        ）
Ａ.控制三违  B.工程对策  Ｃ.教育对策D.工艺对策  E.管理对策
9.处理事故的"四不放过"原则是指：（      ）。
A.事故原因没查清B.事故未结案C、没有制定防范措施D.事故未上报E、事故责任者和职工没有受到教育F、责任人未追究
10. 事故的四M因素是指（         ）。

 A. 人     B.物     C. 环境    . 领导失误    E. 管理

11. 工伤事故分类的方法较多，根据《企业职工伤亡事故分类标准》企业工伤事故分为20个类别，其中包括（   ）。
A、透水B、淹溺C、放炮D、交通伤害E、冒顶片帮
12.我国目前实行的安全工作体制是（         ）。

A. 国家监察   B. 群众监督    C. 企业负责  D. 地方监管  E．工会监督  F  媒体监督
13. 某单位的下述各项投入哪些属于安全生产投入（      ）。

A. 购买消防器材  B. 工会组织职工度假休养   C. 办公室安装空调系统   D. 更新除尘系统    E. 消防器材的维护

三、判断题
1.与发达国家相比，我国安全生产事故的一大特点是普通事故多，重大和特别重大事故较少。  （     ）

2.安全生产管理机构的设置和专、兼职安全生产管理人员的配备，完全是根据生产经营单位的规模大小来确定的。(     )

3. 企业中对人身有害或污染劳动环境的设备无法改造时，交罚款后可以允许继续使用。(     )

4．为了防止职工在生产过程中受到职业伤害和职业危害，按工作特点配套的劳动防护用品、用具可适当的向职工收取一定的费用。(      )

5．我国目前的职业病有10大类115种。(     )

6．安全检查的内容包括软件系统和硬件系统，软件系统主要是查思想、查管理、查制度、查隐患、查整改、查事故处理。(      )

7．如果用人单位没有统一购买劳动防护用品，应该按照法律、法规或标准的规定，发给从业人员资金由其自行购买。(      )

8.险情严重时，职工无权停止作业，必须请示主管领导。(     )

四、简答题

“三违”和“四不伤害”各是指什么？

五、计算题

1.某生产经营单位存有10吨硫化氢、2吨氯气、0.5吨光气，而硫化氢、氯气、光气相对应的临界量分别为20吨、10吨、0.8吨。根据重大危险源辨识标准的规定判定是否构成了重大危险源？ 

2. 某煤矿企业有员工15000人，2010年产煤1000万吨，共发生各类事故36起，其中死亡2人、重伤5人、轻伤22人，轻伤、重伤共造成损失工日9600人日。试计算：2010年该煤矿企业的百万吨死亡率、10万人死亡率。 
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