成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：Auto CAD
层    次：专科
适用专业：煤矿开采技术
出 版 社：大连理工出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束时将
作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1、 填空题

1．具体来讲AutoCAD 2004绘图界面由以下几部分组成：标题栏、菜单栏、        编辑区（工作窗口）、        状态栏。

2．状态栏位于主窗口底部，用来         。

3．AutoCAD 2004由文件、编辑、视图、        格式、工具、         、         、修改、    和帮助等11个菜单。

4．命令文本栏位于绘图区的下方，由         和历史窗口两部分组成，前者显示输入命令的内容及提示信息，后者存有AutoCAD 2004启动后所用过的        ，该窗口中的内容可按滚动条上下滚动，便于查阅。

5．在默认情况下，用户坐标UCS和        系统相重合，用户可以在绘图过程中根据具体需要来定义UCS，用户坐标UCS一般用于三维绘图。

6．        是AutoCAD 2004的基本坐标系，在图形的绘制期间，        的原点和坐标轴方向都不会改变。

7．在[图形单位]对话框中，        区域可用来设置图形的角度单位格式。

8．一般来说，我们在        按实际尺寸进行绘图，而在        将        的图形以不同比例的视图进行搭配，必要时添加一些文字注释，从而形成一张完整的纸面图形。

9．       命令用于在选择的实体上用给定的距离放置点或图块。

10．AutoCAD 2004提供了专门用来绘制正多边形的Polygon命令，利用这一命令可以方便的绘制出边数从         到        的正多边形。

11．弧线的绘制主要包括绘制圆、圆弧、        和椭圆弧。

12．用户只要指定圆环的        和        ，就可以连续选取圆心绘制出多个圆环。

13．再用拾取框选中多个对象后，目标由实线变成了        ，表示已经被选中，按下回车键即可进行下一步操作了。

14．是用样条曲线编辑（Splinedit）命令，用户可以编辑用        和        命令创建的样条曲线的各种特征参数。

15．         令可以将一个选定对象的属性复制到另一个或其他多个对象上，此功能被称为特

性刷，类似于Microsoft Word的格式刷，可以用特性刷来复制对象的功能。

16．        命令用于把复杂对象分解为它的各个组成对象。        命令可以使多段线（Polyline）、多义圆弧（Polyarcs）以及多线（Multilines）分离开来形成独立的简单的圆和圆弧。

17．在AutoCAD 2004中，标注文本有两种方式：一种方式是        ，即启动命令后每次只能输入一行文本，不会自动换行输入；而另一种是        ，一次可以输入多行文本。

18．使用        可以对当前图形文件中已经标注的文字（包括尺寸文字中的拼写）进行检查。在        时，可以使用不同语言的主词典，AutoCAD 2004提供的主词典是美国英语和英国英语的。

19．在AutoCAD 2004中，常用的标注文本有两大类，即用Mtext标注的多行文本何用Text标注的单行文本，AutoCAD 2004提供的        命令可将一个多行文本分解为多个单行文本。

20．标注文本之前，需要先给文本字体定义一种样式，字体的样式包括所用的        、字体大小、        等参数。

21．通常一个完整的尺寸标注有尺寸线、         、尺寸箭头和        等部分组成。其中，每个部分都是独立的实体，包括直线、弧、文本货块。

22行位公差包括        公差和        公差，是指导生产、检验产品、控制质量的技术依据。

23．        是工程制图中最常见的尺寸，包括水平尺寸、垂直尺寸、平齐尺寸、旋转尺寸，基线标注和连续标注。

24．AutoCAD 2004提供了        的工具来创建新的尺寸标注样式及管理已有的尺寸标注样式。

25．在使用AutoCAD 2004绘图时，用户所看到的图形都处在视窗中，使用        命令可以增加或减少图形实体在视窗中的显示比例，所以满足用户既能观察图形中复杂的细部结构，又能观看图形全貌的需求。

26．使用        ，用户可以像在空中俯视一样，可以快速的找出并放大图形中的某个部分。

27．如果想查看处在屏幕外的图形就可以使用        命令，使用        命令要比Zoom命令流畅的多，因为它没有进行缩放显示。

28．        命令用于重画屏幕上的图像。当所看到的图像不完整时可用该命令，运行后屏幕上或当前视图区中原有的图形消失，紧接着又把该图形又重画一便。

29．在AutoCAD 2004中，可用        和        命令以对话框的形式来定义块。

30．如果某个图块在         图层上定义的，当它被插入到图形文件时，图块保留原有的图层特性，也就是具有图层颜色和线型，而不随当前图层特性变化而变化。

31．用户可以利用图块插入功能绘制多个图块的图形然后再将其定义为一个图块，这样该图块成为一个        图块。

32．        是把已有的图形文件像块一样插入到图形中，但        不同于图块插入，在插入图块时，插入的图形对象作为一个独立的部分存在于当前图形中，与原兰的图形文件丧失关联性。

33．在Windows资源管理器中访问图形特性消息的方法是：在资源管理器中找到该图形文件，并在该图形文件上单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择        选项。

34．AutoCAD 2004中提供        命令可显示当前绘制日期和实践，以便了解图形的绘制时间。

35．AutoCAD 2004中的        命令可用来查询当前图形中任意一点的坐标。

36．AutoCAD 2004中        命令可查询当前图形文件中任意两点之间的直线距离，点之间相对位置夹角，即一点的X、Y坐标值的差。

37．         用来显示本地驱动器、网络驱动器或autodesk.com上的内容。

38．用户可以使用        通过AutoCAD 2004设计中心从任何图像中将图层复制到另外一个图形当中。

39．利用AutoCAD 2004设计中心，用户可以将光栅图像如航空图片、卫星拍摄的图片或数字图片附加到图形中去，光栅图像与根据制定的坐标，缩放比例和旋转角度所附加的       相似。

40．[设计中心]上的        按钮提供了一种类似于Windows查找功能查找内容源、内容类型及内容的方法，使用查找功能可以在AutoCAD 2004设计中心中找到在规定路径下的图形文件或特定的图层、图块等内容。
2、 选择题
1．命令窗口的大小会影响    的大小，这两者之间的大小关系由用户自己确定。

A.绘图区       B.工具栏             C.菜单栏

2．线型是由短线、点和    组成的图案的重复。

A.长线     B.空格     C.多义线

3．如果图层被     ，该层上的图形实体将不能给显示出来或绘制出来， 而且也不参加图形之间的运算。

A.冻结       B.关闭      C.锁定

4．选择[窗口]菜单中的    命令，将会出现如图所示的窗口排列方式。

A.层叠排列     B.水平排列           C.垂直排列
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5．使用Sketch命令绘出的线条，实际上是用许多小的    组成的。

A.曲线段      B.点        C.直线段

6．工程制图中有许多复杂的剖面，为了区分不同的零件，我们一般采用不同的    来区别不同的剖面。

A.填充        B.颜色       C.形状

7．    命令在执行过程中，有宽度的多段线将被分解为零宽度的直线或圆弧，与单独的线段相关的切线信息也将丢失。

A.清除命令          B.分解复杂对象           C.夹点

8．使用    可以从当前图形文件的数据库中删除不需要的的图层、文字样式、尺寸样式、图块、多线样式等信息。

A.清除命令      B.分解复杂命令       C.夹点

9．    编辑中包含了制表位和缩进，应此可以轻松创建段落，并可以轻松的相对于文字元素边框进行文字缩进。

A.单行文字编辑（Text）   B.多行文字编辑       C.单行文本编辑（Dtext）

10．    命令是文本的一种快速编辑方法，它只能编辑文字字符的内容，不能编辑文本的其他属性。

A.DDEdit             B.“文字格式”编辑        C.快速处理文字

11．有一类尺寸，它们是按某一[基准]来标注，但该基准不是固定的，而是动态的。这些尺寸首尾相连（除第一个尺寸和最后一个尺寸之外），前一尺寸的第二尺寸界限就是在后一尺寸的第一尺寸界限，AutoCAD 2004把这种类型的尺寸称为    。

A.基线尺寸     B.连续尺寸          C.对齐尺寸

12．在AutoCAD 2004中，默认情况下自动建立    ，这就意味着标注可以随着图形的变化自动更新所测算的值，并从新进行尺寸标注，这就保证了对实体的编辑修改后不用进行重新标注，而在尺寸标注样式发生变化时，也可以自动更换标注内容。

A.非关联的标注           B.基线尺寸标注         C.关联标注

13．     令重新生成图形所用时间较长，因为此命令要把图形文件的原始数据全部重新计

算一便，形成显示文件后再显现出来。

A.Regen命令       B.Redraw命令          C.undo命令

14.用户可以选择[俯视]、[仰视]、[主视]、[后视]、[右视]等作为当前视图，选择视图后按[置为当前]按钮即可，AutoCAD 2004默认工作视图为    。

A. [俯视]          B. [后视]          C. [俯视]

15．要使插入的图块具有当前图层的特性，具有当前图层的颜色和线型，则需要在    层上生成该块。

A.非0       B.0          C.当前层

16．AutoCAD 2004允许用户将已经定义的图块插入到当前的图形文件中，在插入图块（或文件）时，用户必须确定四组特征参数，即要插入的图块名、插入点位置、插入比例系数和     等。

A.插入块的旋转角度        B.插入块的坐标         C.插入图块的大小

17．AutoCAD 2004中提供的     命令可查询由若干点所确定区域（或由指定实体所围成区域）的周长

A.Area命令       B.Length命令       C.Dist命令

18. AutoCAD 2004中提供的    命令可获得图形的一些指读性的常规统计信息，如图形类型、位置、大小、文件的创建日期及最后修改的日期等。

A.Time命令       B. Dwgproups命令       C.Setvar命令

19．利用    方法插入图块时，可对图块进行缩放，即AutoCAD 2004会比较图形和插入块的单位，根据两者之间的比例插入快。

A.按默认缩放比例和旋转角度插入           B. 按指定坐标，缩放比例和旋转角度插入       C.随意插入

20．和块、图形、线型、标注样式、文字样式以及布局一样，用户可以使用    将自定义的内容插入到打开的图形当中。

A. AutoCAD 2004设计中心       B. 图块插入方法       C.直接插入

3、 说明以下图标的功能
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1、 名词解释

1． DWF文件：

2． 图层：

3． 形位公差：

4． 块：

5． UCS：

2、 填空

1．AutoCAD的主要功能有(             )、(            )、        (              )和(                         )。 

2．点的实体有（     ）、（      ）、（        ）和（         ）组成。

3．对选定的实体进行有规律的多个复制时可分为（          ）和

  （            ）两种。

4．在查询工具条中有（      ）、（        ）、（                 ）、

  （        ）和（       ）五个按钮。

5．命令图层过滤器的下拉列表框中可选择三种图层过滤条件，分别为

   （          ）、（               ）和（                 ）。

6．AutoCAD中，边界图案填充下“孤岛检测样式”有（        ）、（           ）和（        ）三种方式。

7．AutoCAD 中，用于标注直线尺寸的标注类型有（             ）、

 （              ）、（               ）和（              ）。四种

8．块的功能有（                 ）、（                         ）、

 （                      ）和（                    ）四个。 

9、AutoCAD的标准文件是一个后缀名为（          ）的文件。

三．判断题

1．AutoCAD是一种通用的计算机辅助设计软件        （     ）。

2．AutoCAD不能绘制三维立体图形                  （     ）。

3．AutoCAD中系统默认的文字样式为Standard         （     ）。

4．鸟瞰视图的功能就是方便执行图形的缩放和平移操作 （     ）。

5．尺寸关联的功能就是为了保证当尺寸界线起始点发生

  变化时，相应的尺寸值保持不变                    （     ）。

四．问答题

1、AutoCAD的工作界面有哪些部分组成？

2、 在绘图时，采用用户坐标系有哪些优点?

3、 尺寸有哪些部分组成？图形尺寸标注的步骤有哪些？

4、 块与图形文件有什么关系？块与图层有什么关系？

5．结合本单位的实际情况？总结在使用AutoCAD时的过程和经验
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