成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：电路基础
层    次：专科
适用专业：机电一体化
出 版 社：高等教育出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测试题），
课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结束
时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的30%，
未按要求完成或未按时交自学作业（测试题），该门课

程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
1． 填空题： 
1. KCL规定了电路中的任一结点的__________必须服从的约束关系.

KVL规定了电路中的任一回路的__________必须服从的约束关系.

2.等效网络的定义:两个二端网络
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和
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,内部结构可以_________,如果它们端口的电压电流关系完全__________,则这两个二端网络
[image: image3.wmf]1

N

和
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_________.

3. 串联谐振的特点是_________________      ,其谐振频率为_________________.  

4. 理想运算放大电路的分析依据是                 和                  。
5.  已知正弦电压和正弦电流分别为
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用相量表示为_________和_________.其相位差________.

6.有一额定电压为220伏的三相负载，当接入380伏的电源下工作时，应

采用         接线方式。
二、判断题： 
1、相量和复数一样,可以在复平面上用矢量表示,这种表示相量的图称为相量图,同频率的正弦量能画在同一个相量图上,不同频率的正弦量也能画在同一个相量图上.

2、叠加原理只能用来计算线性电路的电流和电压，不适用于非线性电路。所谓电压源不作用就是在该电压源处用开路代替，电流源不作用就是在该电流源处用短路代替。

3、RL串联电路中： 
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4、三相四线制交流电路中，中线的作用就在于使星形联接的不对称负载的相电压保持对称。为了保证负载的相电压对称，中线上不允许接熔断器或闸刀开关。

5、如果某支路的阻抗
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，则其导纳
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6、有一台电压为220V/110V的变压器，N1=2000,N2=1000,有人想省些铜线，将匝数减为400和200也可以。

二.化简题： 
1、如下图所示，求其电路电压和电流。

[image: image10.png]=

30)

30

57

107




2、试求下图所示电路的等效电路，并说明U，I的关系。
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三.计算题： 
1.分别求下图电路中开关S断开和闭和时，A点的电位. 
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2.单相感应电动机接到
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的供电线上吸收功率
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,功率因数为0.5,今并联一电容器提高功率因数到0.9,求需并联多大的电容. 
3、如下图所示，电路在换路前都处于稳态，试求换路后电流i的初始值i（0+）和稳态值i（∞）。
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4、请说明笼型三相异步电动机的正反转工作原理。
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