成人高等函授教育

自学测试题
科目名称：测绘法规
层    次：专升本
适用专业：测绘工程
出 版 社：中国计划出版社
       要求：1、学生应独立完成各门课程规定的自学作业（测
试题），课程面授前交班主任老师；
2、教师按教学要求批阅作业，并作登记。面授结
束时将作业、登记表和试卷一起交成教院；
3、自学作业（测试题）成绩占该门课程总成绩的
30%，未按要求完成或未按时交自学作业（测试

题），该门课程作业成绩以零分计算。
新疆工业高等专科学校成教院
一、名词解释

1、卫星定位测量：

2、2”级仪器：

3、数字地形图：

4、变形监测：

5、广播星历：
二、填空题

1、GPS控制测量测站作业，应满足下列要求：

（1）观测前，应对（      ）进行预热和静置，同时应检查（     ）的容量、接收机的（      ）和（     ）空间是否充足。
（2）天线安置的对中误差，不应大于（  ）毫米；天线高的量取应精确至（  ）mm;

（3）观测中应避免在接收机近旁使用（          ）工具；

（4）作业时，应做好测站记录，包括控制点（    ）、接收机（     ）、（     ）、
     开关机（    ）等相关信息。

2、垂直监测位移当采用电磁波测距三角高程测量，宜采用（     ）法，也可采用（       ）法。其主要技术要求应符合下列规定：

（1）垂直角宜采用（  ）级仪器（    ）法对向观测各（   ）测回，测回间垂直角较差不应大于（   ）。
（2）测距长度宜小于（    ）米，测距中误差不应超过（    ）毫米；

（3）站标高（仪器高），应精确量至（    ）毫米；

（4）必要时，测站观测前后各测量一次（    ）、（     ），计算时加入相应改正。

三、问答题

1、请写出卫星定位测量控制网的布设，应符合哪几项要求？ 
2、在《工程测量规范》中的规定里为什么有“平面控制网的坐标系统，应在满足测区内投影长度变形不大于2.5cm/km”的要求？请你加以说明。并叙述在此要求下坐标系有哪几种选择法？ 
3、说明测距边长度的归化投影计算应符合哪几项要求？写出相应的公式并指出公式中各字符的含义
4、建筑物施工平面控制网的建立哪几项规定？ 
5、线路定测中线桩位测量，应符合哪几项规定？

